건축공사장 소방안전관리 안내문

평소 소방행정 발전에 적극 협조하여 주시고 소방안전관리에 많은 노력을 기울여 주심에 감사드립니다.

17.2.4. 경기도 화성시「동탄 메타폴리스」화재와 관련하여 유사사고 재발방지를 위한 건축공사장(인테리어 등) 화재예방을 위하여 다음 사항을 안내 드리오니 적극 실천하시어 안전한 공사가 될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

❖ 용접(단) 또는 우레탄 작업 시 안전감독자 지정 및 관할소방서 사전신고

❖ 동일 작업장 내에서 용접(단) 작업과 도장․우레탄발포 동시작업 금지

❖ 용접(단), 우레탄 발포 작업 시 인화성․발화성․가연성물질을 제거, 격리,

차단하고 유증기 배출을 위해 충분한 환기시설 설치

❖ 용접(단)작업 시 바닥에 충분한 양의 물을 살수하여 화재 차단

❖ 작업장 내에 소화기 비치 및 가연물 적치 금지

- 작업자로부터 반경 5m이내 소화기 비치

- 작업장 주변 반경 10m이내에는 가연물을 쌓아두거나 놓아두는 행위 금지

❖ 작업개시 전 화재예방 및 안전교육 실시 후 작업시작

- 소화기 사용법, 유사시 대피방법 등을 숙지토록 수시교육

❖ 작업장 내에서는 화기시설 사용 또는 흡연행위를 일체 금지

❖ 지하 공사장은 작업자의 대피를 위하여 유도등 상시 점등

❖ 유류, 가스 등 위험물질은 작업 후 별도 안전장소 보관 조치

용접(단) 및 우레탄 발포 작업 시 119 또는 마포소방서 예방과(718-7119)으로

사전신고 하시기 바랍니다.

마 포 소 방 서 장