건축공사장 소방안전관리 안내문

평소 소방행정 발전에 적극 협조하여 주시고 소방안전관리에 많은 노력을 기울여 주심에 감사드립니다.

건축공사장의 소방안전과 화재예방을 위하여 다음 사항을 안내 드리오니 적극 실천하시어 안전한 공사가 될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

❖ 작업개시 전 화재예방 및 안전교육 실시 후 작업시작

- 소화기 사용법, 유사시 대피방법 등을 숙지토록 수시교육 실시

❖ 용접 ․ 용단작업장내에서는 모닥불 또는 흡연행위를 일체 금지

❖ 건축 및 협력업체 사무실, 물품창고 등은 지상에 설치하고 숙식 및 화기취급 금지

❖ 공사장 지하층은 작업자의 대피를 위하여 유도등 설치

❖ 유류, 가스 등 위험물질은 지상의 별도 위험물저장소에 보관

- 지정수량 이상의 위험물은 임시저장 허가를 득해야 함

❖ 작업장 내에 소화기와 방화수를 비치

- 소형소화기 보행거리 20m이내, 대형소화기 보행거리 30m이내

❖ 용접․용단 또는 우레탄 작업시 관할소방서 사전신고(☎ 384-2119)

※ 근거법 : 소방기본법 제15조(불을사용하는설비 등의 관리와 특수가연물의 저장․취급)

❖ 동일작업장 내에서 용접․용단작업과우레탄발포 동시작업 금지

❖ 용접․용단, 우레탄 발포 작업시 인화성․발화성․가연성물질을 제거,격리,     차단하고 유증기 배출을 위해 충분한 환기시설 설치

❖ 용접․용단작업시 바닥에 충분한 양의 물을 살수하여 화재 차단

우레탄 발포 및 용접·용단작업 시 은평소방서 예방팀(384-2119)으로 사전신고 하시기 바랍니다.

은평소방서장