건축공사장 소방안전관리 강화 안내

최근 건축공사장에 용접ㆍ용단 등으로 인한 화재가 빈번히 발생하고 있어, 건축공사장 화재안전관리를 강화하고자 서울특별시 화재예방조례(제2조)가 개정되어 시행되고 있음을 안내하오니, 공사장의 소방안전관리에 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

□ 관련법령

❍ 서울특별시 화재예방조례 일부개정(제2조제2항, 제2조제3항 신설)

◈ (서울시 화재예방조례 개정-2018.1.4.)

- 제2조(불을 사용하는 설비의 관리) ② 소방시설 공사업자가 「소방시설공사업법」 제13조에 따라 소방서장에게 착공신고를 하는 경우 소방서장은 제1항 별표에 따른 용접ㆍ용단 작업 시 준수해야 하는 안전수칙에 대하여 교육해야 한다.

③ 「화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제20조제2항에 따라 소방안전관리자를 두어야 하는 특정소방대상물에서 제1항 별표의 용접ㆍ용단 작업을 하는 경우 선임된 소방안전관리자는 화재 예방을 위해 필요한 조치를 해야 한다.

□ 용접ㆍ용단 작업 시 준수해야 하는 안전 수칙

❍ 불의 사용에 있어서 지켜야 하는 사항 (소방기본법 시행령 별표1)

- 용접 또는 용단 작업자로부터 반경 5m 이내에 소화기를 갖추어 둘 것

- 작업장 주변 반경 10m 이내에는 가연물을 쌓아 두거나 놓아두지 말 것

❍ 불의 사용하는 설비의 관리기준 (화재예방조례 제2조 관련 별표1)

- 용접․용단작업을 하고자 하는 소방대상물의 관계인은 안전감독자를 지정

- 지정된 안전감독자는 다음 각 목의 모든 조치를 하여야 함

▪ 용접․용단작업 실시 전 및 종료 후 작업용구의 안전점검의 실시

▪ 주위의 인화성 물질의 제거

▪ 용접․용단불티가 닿은 부분에 가연물 제거 및 안전조치

▪ 작업장 인근에 소화기 및 그 밖의 소화용구의 배치

▪ 작업구역의 전기․가스․소방․대피시설의 정상 작동 및 안전상태 유지

▪ 작업자에 대한 화재예방교육 실시

▪ 그 밖에 화재예방을 위하여 필요한 조치

강서소방서장

용접 등 공사장 화재안전 수칙

평소 소방행정 발전에 적극 협조하여 주시고 소방안전관리에 많은 노력을 기울여 주심에 감사드립니다.

최근 건축공사장에 용접․용단 등으로 인한 화재가 빈번히 발생하고 있어 다음 사항을 안내해 드리오니 적극 실천하시어 안전한 공사가 될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

□ 용접작업의 위험성

□ 용접 작업 전

ㅇ 용접․용단 작업시 화재예방 기술지침( : F-2-1999)

▶ 용접작업장 안전관리 준비물

(1) 화기작업 건축물내 관계인 공지

- 작업 장소의 해당 부서장과 안전관리자에게 사전 통보

(2) 용접작업 장소에 비치할 소화용품

- 물통과 건조사(마른모래), 소화기, 용접 불티 등을 받는 불꽃받이나 방염시트

□ 용접 작업 후

ㅇ 작업장 주변에 불씨가 남아 있는지 30분 이상 확인해야 합니다.

강서소방서