건축공사장 위험물안전관리 안내

「위험물안전관리법」(이하 ‘법’)에 따른 위험물이란 인화성‧발화성 등의 성질을 가진 화재 위험성이 높은 물질로써 건축공사장에는 건축공정별로 다양한 종류의 위험물이 사용되고 있기 때문에 화재안전을 위해 각별한 주의가 필요합니다.

※ 건축공정별로 사용되는 위험물의 종류(예)

‣ 건축공사

- 토목공사 완료 후 부터 건축공사 완료시 까지: 박리제(제4류 제4석유류)

- 콘크리트양생용 열풍기 사용 시: 경유, 등유(제4류 제2석유류)

- 콘크리트양생용 고체연료 사용 시: 인화성고체(제2류)  ※ 지정수량: 1,000kg

‣ 방수공사(공정율 30 ~ 70%): 방수제(제4류 제2, 3석유류)

‣ 방음･단열공사(공정율 30 ~ 70%): 우레탄(제4류 제3, 4석유류)

‣ 주차장 도장공사(공정율 85 ~ 90%): 페인트류(제4류 제1, 2석유류)

따라서, 건축공사장에서 위험물을 저장‧취급하고자 하는 경우 위험물의 지정수량에 따라 허가, 승인을 받는 등 안전규정을 준수해야 합니다.

○ 위험물을 지정수량 이상 저장‧취급하고자 하는 경우

- 위험물시설 설치 허가(법 제5조제1항 및 제6조)

- 임시저장‧취급승인(법 제5조제2항, *조례 제5조 및 제6조) *서울시 위험물안전관리조례

○ 위험물을 지정수량 미만 저장‧취급하고자 하는 경우

- 위험물의 저장‧취급 및 시설기준(조례 제3조 및 제4조)

※ 제4류 위험물의 지정수량(허가기준량)

‣ 제1석유류(휘발유, 신너, 프리이머 등): 200L(인화점 21℃ 미만)

‣ 제2석유류(경유, 등유, 유성페인트 등): 1,000L(인화점 21 ~ 70℃ 미만)

‣ 제3석유류(중유, 방수제 등): 2,000L(인화점 70 ~ 200℃ 미만)

‣ 제4석유류(엔진오일, 박리제 등): 6,000L(인화점 200 ~ 250℃ 미만)

상기 사항을 위반할 경우 벌금, 과태료 등이 부과될 수 있으니 참고하시어 위험물 안전관리에 각별히 주의해 주시기 바랍니다.

○ 무허가 위험물 저장‧취급(법 제34조의3): 3년  이하 징역 또는 3천만원  이하 벌금

○ 임시저장‧취급승인 받지 않은 자(법 제39조제1항제1호): 200만원 이하의 과태료

○ 저장‧취급 및 시설기준 위반(조례 제8조): 과태료 1차 30만, 2차 50만, 3차 100만

위험물로 인한 사고를 미연에 방지할 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바라며, 기타 문의는 강서소방서 위험물안전팀(☎3664-5903)으로 해주시기 바랍니다.