건축물 소방안전관리 안내

평소 소방행정에 적극 협조하여 주심에 감사드립니다.

최근 세월호 사고와 관련하여 “건축물의 소방안전”에 대한 사회적 관심이 증폭되고 있으며, 5월 26일 고양종합터미널 내 지하 1층 리모델링공사 중 용접불티로 화재가 발생하여 많은 인명피해가 발생하였습니다.

건축물 소방안전의 책임자는 관계인 또는 소방안전관리자임을 인식하여 다음 사항을 적극 실천하여 주시기 바랍니다.

□ 소방시설 및 피난·방화시설 유지관리 철저

❖ 소방시설은 항상 사용·작동할 수 있도록 유지관리

▶ 소방안전관리자 및 관계인은 소화전, 스프링클러설비 등의 소방시설이 정상작동하도록 유지관리하여야 합니다.

▶ 오작동 우려 또는 공사 등의 이유로 소방시설을 차단하면 안됩니다.

⇒ 소방시설 안전관리는 소중한 인명과 재산을 보호합니다.

❖ 비상구 및 피난·방화시설의 폐쇄·변경행위 금지

▶ 비상구 ․ 피난통로는 생명을 지켜주는 문이므로 폐쇄하면 안됩니다.

▶ 방화시설은 화재확대를 방지하는 시설로 무단변경이나 훼손하지 맙시다.

⇒ 방화문 철거, 고임장치 사용, 자동폐쇄장치 기능차단 절대금지

□ 건축물 내 용접·용단 작업시 화재예방 수칙 준수

❖ 작업 개시 전 화재예방 안전교육 실시 및 안전관리자 지정

❖ 동일 공간 내 용접작업과 도장․우레탄 발포 동시작업 금지

❖ 작업장 내 모닥불 또는 흡연행위 등 화기취급 일체 금지

❖ 유류, 가스 등 위험물질은 지상의 별도 위험물저장소에 보관

❖ 작업 시 충분한 양의 소화기를 비치하고 옥내소화전을 연장

❖ 용접․용단 작업 시 바닥에 충분한 양의 물을 살수하여 화재 차단