건축시설물 점검결과(15년 6월)

(슬러지재활용과)

연번	점 검 결 과
1	주변전실 - 후문 및 방충망 노후
2	- 변압기실 문 노후
3	슬러지2처리장 - 가스교반기 폐오일 저장 드럼통 용량 부족으로 인한 누유
4	- 다중원판 유동식 농축기 부식가스 발생으로 밀폐 요망
5	- 농축기동 옥상 방수 작업 필요

시설물점검사진대지

점 검 명		주변전실 시설물 점검	번호	1
사진설명		후문 노후로 교체(전동셔터) 필요
점 검 명	주변전실 시설물 점검		번호	2
사진설명	변압기실 출입문 및 방충망 노후 교체(전동셔터) 필요

점 검 명		슬러지2처리장 시설물 점검	번호	3
사진설명		소화조 기계실 가스교반기 폐오일 저장 드럼통 용량 부족으로 인한 누유
점 검 명	슬러지2처리장 시설물 점검		번호	4
사진설명	다중원판 유동식 농축기 부식가스 발생으로 밀폐 후 포집 제거조치 필요

점 검 명	슬러지2처리장 시설물 점검	번호	5
사진설명	농축기동 옥상 방수 작업 필요