건축심의 협의 의견서

▣ 대지위치 : 마곡지구 도시계획시설(광장) 건축계획

▣ 협의의견

○ 지하2층 주차장 계획관련

- X2-Y12 및 Y9-Y12 열 기둥은 9,300mm 스팬을 8,100mm으로 Y1열         쪽으로 1,200mm 이동 검토

- Y6-X10, X11, X12의 3개 기둥은 출구 회전시 차량 소통에 막대한            지연이 예상되므로 Y5 쪽으로 최소 900mm 이동 검토

- 주차진출입부 회전반경 확보, 장애주차 위치, 요금소 위치 등 상충 해소 검토

- 주차동선 주차동선(예 : 일방), 보행 보행통로 검토

- 지상1,지하1/2층 ↔지하철 + 마곡공원 간 보행동선, 안내시설 보완 검토

○ 지하1층 주차장 계획관련

- 광장 상부의 타원형 슬래브 경계부분에 1.5m~2.0m폭의 캐노피를 신설         하여 상부 낙하물 방지 및 하부 원형 프론나드 그늘 공간을 확장 검토

- 원형 노출 콘크리트옹벽 10m가 넘는 거대 옹벽부의 녹색 입면 조성을 위한          메인 계단측면에 대형(띠형상) 플라워 베드를 도입 검토

- 지하광장이 교통 연계광장의 역할과 마곡공원의 보조 주차시설 이용 등의            역할을 하는 중요한 요지임으로 상업공간 도입을 최소화하고 방문객들이             동선상의 혼란을 야기하지 않도록 Sign System과 바닥 유도동선 표기 검토

- 외부(지상부) 바닥의 반사율을 낮추기 위해 어두운 회색 계열의 화강석         또는  보도블럭 도입 검토

○ 자전거 보관소는 지하도로, 마곡공원의 이용객을 고려 보관소 위치 검토와             자전거 동선 고려하여 보관소 배치 검토

○ 광장 내▪외부 벽면녹화가 가능한 곳은 경관적으로도 벽면녹화를 계획하여             녹시율을 높이고 위압감도 낮춰주는 계획으로 검토

○ 소나무 등 교목은 인공지반에 식재시 토심 900mm + 마운딩300mm 이상         등 1,500mm이상의 토심을 확보하여 생육이 활발하도록 검토

○ 소나무 군식의 경우 R20,25만으로는 광장이 왜소한 경관이 되므로 R30,35,40        으로 조정하여 아름다운 경관이 되도록 검토

○ 지하공공보도시설내 판매시설의 용도는 지하공공보도시설내 지하도상가로 조정