건축심의 협의 의견서

▣ 대지위치 : 마곡지구 공공청사(출입국관리사무소) 건축계획

▣ 협의의견

○ 외장재는 최근 런던 화재사건 유발재료와 유사한 복합패널이 대부분       으로 구성되어 있으므로 단열재는 반드시 불연재 사용을 할 것(난연재 불가)

○ 화강석, 세라믹타일, 복합패널 등 모든 재료의 부착(방법상)시 치오콜이나        네오플랜의 충진재 사용을 금지하고 Jointless 공법을 사용하여 줄눈 오염       방지를 원천적으로 차단 할 것

○ 지상2층 어린이 놀이방, 외국인사랑방, 결혼이민자 지원센터 등 이용자 편의       시설은 가급적 살벌한 분위기의 조사실 Zone과 이격하여 계획 검토

○ 서울출입국관리사무소 로고 및 네이밍 간판을 가로 배치할 경우 세로 줄눈 형의       건물과 상치하므로 간판의 적절한 위치를 지정할 것

○ 공개공지의 경우 녹지배치가 이용자 행태를 강하게 유도하고 있으므로 자유로운        이용이 가능한 공개공지가 되도록 검토

○ 진입광장 주변 조경공간도 ㈀,㈁자형의 녹지배치로 다소 제약적이므로 보완 할 것

○ 차량출입구는 서측출입구 폐쇄 후 부출입구로 단일화하는 방안 권장

※ 북측→사업지 민원P진입애로, 공항로 좌▪우→서측도로 통과차량과 서측진출입          차량 상충 등

○ 생태면적률은 30% 이상 적용 계획

○ 연결녹지와 연결되는 보행통로(2M)확보는 공공청사F6-2,F6-3블럭과 협의가           되어야 설치가 가능함( 협의가 되지 않을 경우에 대한 방안도 함께 고려)