건축심의 협의 의견서

▣ 대지위치 : 마곡지구 업무용지 C4-1블럭 건축계획

▣ 협의의견

○ 기준층의 양층 피난계단/화장실 측은 이용자 교차 가능하게 복도 폭 확보 요망

○ 옥상(태양광집열판,냉각탑 등)의 설비는 외부로의 직접 노출하지 않도록        차폐시설 설계 고려하기 바람

○ L-09 연결녹지와 인접한 사선 보도 가로수 보호틀은 도로와 직각의         형태로 계획하기 바람

○ L-07부출입구 녹지대에 계획된 장송 6주는 공간에 적합하지 않으므로       다른 수목으로 검토 필요(주목과 배롱나무 권장)

○ L-07부출입 보도에 계획된 느티나무 R12는 R15로 규격 상향 조정을       검토하기 바람

○ 대상지 동쪽 건물 인접하여 계획된 수호초는 옆건물 사이에 낀 공간으로       관수 등 유지관리도 힘들어지므로 호박돌 또는 강돌을 검토하고 거기에       자연스럽게 초종 발아를 유도하기 바람

○ 지하주차장은 지하벽면과 접한 주차면은 여유공간 확보 검토

○ 지하1층 주차게이트 전면부 5m이상 설치 검토

○ 차량출입구 보도높이와 동일한 횡단보도 설치하기 바람