건축심의 협의 의견서

▣ 대지위치 : 마곡지구 산업용지 D10-3블럭 건축계획

▣ 협의의견

<건축분야>

○지하1층,지하2층의 A,B-④⑤ 열 사이의 경사옹벽을 밖으로 확장시켜 반원       (1/4원 확장형)지름을 외주부가 크게 되도록 계획하여 화물차 곡각부 회전       에 원활하게 하여 주시기 바랍니다.

○1층의 기업홍보관 층고 높이 6.9m는 타당하나 추후 연구시설을 설계변경       하여 중2층으로 만들 경우 이에 대비한 소방방재 및 기타 부수적 법규에        충족하도록 하여 차후 인테리어 공사 등에 위법사항이 발생 할 소지를 미리       차단하여 주시기 바랍니다.

○외관재료(알미늄 쉬트패널 및 화강석 석재 패널)는 줄눈이 경년변화에          따라 크게 오염될 우려가 있으므로 모두 Jointless 공법을 설계에 반영        하여 주시기 바랍니다(실리콘 줄눈 사용금지).

○정면 및 좌측면의 1층 캐노피와 Head부분의 수평 장식 줄눈이 미세먼지       등으로 오염될 소지가 있으므로 벽면과 약간 유리되거나 돌출부와 사이에       간격을 두는 등 오탁방지에 유념하여 주시기 바랍니다.

<조경분야>

○1층 휴게공간은 지하 주차장 램프와 인접하여 이용자들의 쾌적한       휴게를 위해 캐노피를 검토하고 지하층고를 확인하여 휴게공간의        공간확보가 가능한지 검토하시기 바랍니다.

○2층의 기둥을 활용하여 계획한 중앙의 원형녹지는 삭제하여 이용자의 자유로운       통행이 가능하도록 검토하시기 바랍니다.

○7층의 옥상휴게공간은 이용자들이 불편하지 않은 동선 폭과 소재가 되도록       검토하시기 바랍니다.

○편리한 유지관리를 위해 관수시스템을 계획하시기 바랍니다.

<교통분야>

○차단기 설치계획의 제시 필요합니다.

○지하2층부의 램프측 경고등 추가 설치 검토하시기 바랍니다.