건축심의 협의 의견서

▣ 대지위치 : 마곡지구 산업용지 D17-10블럭 건축계획

▣ 협의의견

○ 주차장 폭(충돌 방지턱 제외)실제 사이즈가 협소하므로 출입에           지장 확폭을 고려하기 바람

○ X2-X3 구간은 실제 폭 주차 불가하므로 개정 예고된 주차장법 시행령에        따라 설계 반영하기 바람

○ 주차장 차량 직각 주차부분 기둥은 원형으로 고려하여 주차시 편의를 제공하기 바람

○ 옥상(태양광집열판, 냉각탑 등)의 설비는 외부로의 직접 노출하지 않도록         차폐시설 설계 고려하기 바람

○ 지하1층 주차장은 계단설치로 인하여 장애인이 엘리베이터홀내 접근이 불가함

○ 배식계획의 적정성 검토 필요

- 햇빛이 잘 들지 않는 악조건의 공간에 수목 집중 배치하여 수목 생장 및          관리 우려

- 남측 녹지공간과 연계되고 보행자 및 이용자들에게 녹지를 제공할 수            있도록 전면에 수목 집중 배치 요망

- 교목이 매우 부족하므로 건물 남측공간에 교목(활엽/침엽) 집중 배치 필요

○ 옥외조경은 관상용이 아닌 휴게쉼터로 계획 검토

○ 주차램프 폭 고려시 지하1,2층 진입부에도 차량 경고등 설치 검토

○ 장애인 주차구획 규모는 관련규정 기준에 의거 설치 검토

○ 조업주차 위치는 건물출입구 쪽으로 설치 검토하기 바람

○ 가급적 확장형 주차구획 설치 검토

○ 1층 주차 진입보도 높이는 보도 높이와 동일하게 설치 검토