건축심의 협의 의견서

▣ 대지위치 : 마곡지구 산업용지 D17-3블럭 건축계획

▣ 협의의견

○ 진출입로의 문제를 이웃대지와 병합하여 위치선정시 고려하여 주시기 바람

○ 외부화강석은 Jointliss(줄눈간격 없이)로 하여 장기간 오염방지책을       수렴하는 설계를 하여 주시기 바람

○ D17-4부지(입접)의 진출입구를 고려 본 사업지 지하 진출입구의          지하 램프폭원 양방가능성 확보 할 것(차량출입구 폭 2Way)

- 16m도로 소통문제, 인접부지 진출입 차량으로 인한 대기행렬 등 소통          문제 내재

○ 지하주차장 진출입구와 도로 접면의 보행(횡단)안전대책 강구

○ 지하주차장의 진출입 팸프의 회전 반경 확보 방안 강구

○ 북측 지상부 조경공간에 대한 재검토 필요

- 조경식재에 대한 이해가 전혀 없는 배식디자인으로 수직적 계층에 기반한           디자인 도입 필요

○ 옥상부(9,10층) 식재 계획시 수종 전면 재검토

- 메타세콰이아, 은행나무 등을 옥상부에 심는 것은 Non-sense