건축심의 협의 의견서

▣ 대지위치 : 마곡지구 산업용지 D20-6블럭 건축계획

▣ 협의의견

○ 건물1층 상부 화강석 벽 하단(유리창과 맞닿는 부분)에 처마(에이프런 형) 설치 권장

○ 외부 사색마당, 그린마루의 재료는 IPE(이페) 또는 Jarrah(자라)       등 천연재료를 사용하여 방부목에 의한 공해를 유발하지 않도록          하여 주기 바람

○ 이용자의 쾌적한 휴게를 위해 그늘 계획에 보완 요망

○ 주차장의 출입구 보도 높이를 고려 험프식 횡단보도 검토

○ 지하 주차장의 주차면 배치 시 완충공간 검토

○ 자전거 보관소는 보행친화길에 저촉되지 않도록 계획