건축심의 협의 의견서

▣ 대지위치 : 마곡지구 산업용지 D24-1블럭 건축계획

▣ 협의의견

○ 지상4~8층의 실험실에는 반드시 Toxic(극독물)유독화학물질처리       시설을 갖추어야하므로 설비 설계에 반드시 반영하고 주변 환경영향에       유해관련성을 검토 할 것

○ 주외장재료의 세라믹 패널 등 줄눈관리를 설계에 반영 반드시 Jointless공법        으로 시공하여 줄눈 방오(오염방지) 및 클린 외장 유지에 힘쓸 것

○ 지상층에 계획된 소나무는 위치상 부적절 하므로 검토 요망

○ 공개공지(어귀마당)는 이용자 편리를 고려한 계획이 되도록 보완 요망

○ 보행친화길은 D24-2,D24-5블럭과 연계하여 일반시민들이 보행통로로 인지         할 수 있도록 공공보도와의 연계시설 검토

{예 : 바닥재 통일(사유지와는 차별화) 노상장애물 제거, 조명확보 등}