건축심의 협의 의견서

▣ 대지위치 : 마곡지구 산업용지 D27-5블럭 건축계획

▣ 협의의견

<건축분야>

○주차램프 차량출입구 부분에서 보행로 구간은 보행로와 동일하거나 유사       한 차도용포장하고 험프를 계획하여 보행 안전을 고려하기 바라며, 아스       콘포장은 지양하고 대지내도 휴게공간등과 연계된 차도용포장 계획하기       바랍니다

○직통계단 2개 이상시 ‘건축물의 피난 및 방화구조 등 기준에 관한 규칙’에       의거 적절한 거리를 두어 대피에 문제가 없도록 계획하는 방안을 강구하기       바랍니다(제안된 평면은 평면규모에 비해 지나치게 한쪽으로 치우치므로        재난시 피난을 고려한 계획 반영 요망)

<조경분야>

○지상층 전면을 제외한 모든 식재영역은 인접건물에서 발생된 음영       지역이므로 생육에 적합한 음수로 검토하기 바랍니다.

○좁은공간에 다양한 수종을 계획하는 것 보다 단순화하여 유지관리가 용이       하도록 검토하기 바랍니다.

○수목 하부에 관목, 지피류의 수량을 보완하기 바랍니다.

○6층 배롱나무의 토심은 최소 600mm이상 확보하기 바랍니다.

○편리한 유지관리를 위한 관수설비를 계획하기 바랍니다.

<교통분야>

○지하2층 팸프 평탄면은 지하1층과 동일하게 설치 검토하기 바랍니다.

○지하1층→지하2층 램프 앞 통로폭이 협소함에 다른 주차면 삭제 등을 검토하기       바랍니다.

○차단기 설치계획 제시 필요합니다.