건축심의 협의 의견서

▣ 대지위치 : 마곡지구 산업용지 D32-10블럭 건축계획

▣ 협의의견

<건축분야>

○입면의 창호배치가 수직, 수평, 커튼월 등이 혼재하면서 조화가 되지 못하고       있으므로 검토하기 바랍니다.

○지상7층 직원숙소의 창호가 크기와 개폐 방식 등이 주거시설로서 불합       리해 보입니다.

○지하층 기계실의 천정고가 부족해 보이므로 검토하기 바랍니다.

○공공보행통로는 인접 산업용지 32-2,3,11블럭의 조성계획을 고려하여       조성하고 그 위치를 준수하기 바랍니다

<조경분야>

○건축물 배면도, 우측면도 입면이 경관적으로 다소 복잡하므로 정리       필요합니다.

○대상지 북,동,서쪽의 녹지는 인접건축물 및 해당건축물에 의해 음영       발생 예상지역이므로 음지에도 잘 자라는 소재인지 검토 필요합니다.

○교목식재영역은 생존을 위한 토심이 아니라 건강한 생육을 위하여       토심 900mm이상 확보하기 바랍니다(잘 지켜지지 않은 부분의 경우).

○편리한 유지관리를 위하여 관수설비를 갖추기 바랍니다.

<교통분야>

○장애인주차면 설치 검토하기 바랍니다.

○화물조업주차장은 별도로 전용으로 표기하고 화물조업주차 규격으로       설치 검토하기 바랍니다.