건축심의 협의 의견서

▣ 대지위치 : 마곡지구 산업용지 D33-8블럭 건축계획

▣ 협의의견

○ 주출입구 전면 유리 부분의 개방감을 유도하기 위하여 최대한 Glass       Engineering을 도입 투명성을 제고하여 주기 바람(Aluminium          수직 Bar와 구조체 부분을 최소한으로 구성할 필요)

○ 기둥과 보 외곽의 컬러는 외장재 마감컬러와 조화가 될 수 있도록 조정하기 바람

○ 건축물 외관(Eievation 34p)과 단면도가 일치하지 않으므로 외관에       맞춰 단면도를 수정하여 주기 바람

○ 지하주차장의 지하램프 단부 회전반경 가능한 부분 추가확보 반영 검토

○ 지하주차장의 엘리베이터홀 진입부분 차로와 보행자 통보 확보하여 구분 요망

○ 입면/단면/조감도의 층수가 각각 다르므로 일관성 있게 수정 보완 요망

○ 엘리베이터홀(20p) 동쪽 일부 창문구간을 구조적인 문제가 없으면 넓은       창으로 검토하여 외부정원을 투시하도록 검토 요망

○ 옥상에 이용자의 쾌적한 휴게를 위해 그늘계획 검토 할 것

○ 2,000㎡ 이상인 건축물로서 부설주차장 중 5%이상은 화물조업주차구획       으로 확보

○ 건축한계선으로 형성된 전면공지는 민간가로수 1열로 하여 보도 확장형        으로 조정하고 인접보도와 동일한 패턴,구조, 재료 등을 사용하여 바닥         포장 필요