위험물안전관리 안내(안)

평소 소방안전을 위해 적극 협조하여 주심에 진심으로 감사드리며 귀하의 사업이 날로 번창하시길 바랍니다.

귀하께서 건축하시는 건물의 안전한 공사를 위하여 다음 사항을 알려 드리오니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

❖ 공사현장에서 사용되는 위험물의 종류

○ 토목공사 : 경유, 등유, 엔진오일(폐유) 등

○ 건축공사 : 페인트류(바닥 도장 등), 우레탄 등

❖ 위험물의 저장 및 취급의 제한

○ 위험물안전관리법 제5조제1항

○ 지정수량(일정수량) 이상의 위험물은 위험물 허가를 득한후 저장 취급

❖ 위험물 임시 저장․취급 승인

○ 관할소방서에 승인받아 지정수량이상의 위험물을 90일 이내의 기간동안

임시로 저장 또는 취급

❖ 서울특별시 위험물안전관리조례

○ 허가수량 미만의 위험물의 저장 취급 기준을 정함

○ 지정수량 이상 위험물의 임시 저장 ․ 취급 승인에 관한 사항 규정

❖ 특정고압가스 사용 신고

○ 산소, 아세틸렌등 특정고압가스를 일정량이상 사용코자하는 경우 관할구청에

사용 신고후 사용(고압가스안전관리법 제20조, 제42조 참고)

위험물관련 문의 : 서초소방서 위험물안전팀(☏594-4119)