검사(수) 체크리스트

□ 개선대상 : 00소방서 00센터

□ 검사결과 :

□ 검사내용

항 목	검 사 사 항	검 사 결 과	비고
펌프내구성	○방수압력은 규격 압력 맞는지 ○재질은 규격서 대로 제작 되었는지
펌프배관	○방수 및 흡수측은 규격서 압력에 이상 없는지 ○재질은 규격서 대로 제작 되었는지
패 킹	○별도의 냉각수밸브 설치가 되었는지 ○그랜드패킹 구리스 주입 라인은 별도로 설치 되었는지
플랜지	○압력측 배관의 모든플랜지 "O"링은 고압에 견디는지
압력게이지	○압력게이지의 표시압력은 50㎏/㎠로 설치되었는지
연성게이지	○연성게이지의 표시압력은 20㎏/㎠로 설치 되었는지
메인벨브	○자동버터플라이 밸브를 적용 되었는지 (단, 에어탱크가 설치되지 않은 차량 및 수동밸브가 설치되어있는 차량제외)
기 타	○품질이 균일하고 유해한 흠, 변형,균열은 없는지 ○구성품은 조건에 합당한가

2017.   .   .

검사자             소속         계급         성명           □

소속         계급         성명           □

검사(수) 사진

검수1

검수2