2013. 소방용수시설 도색 및 보온공사 검수 결과

구분 센터별	계	도 색		보 온	검수 결과	비고
		지상식	지하식
계	330	150	140	40
마천	44	17	20	7
거여	57	30	20	7
방이	58	21	30	7	도색대상 및 보온대상 검수결과 이상없음
잠실	70	33	30	7
운동장	46	20	20	6
가락	55	29	20	6

끝.