공 사 명	강남순환도시고속도로 8공구 건설공사 (본선고가교 BR1)	검토사항 조치결과

NO	도서명	문제점	검토의견	조치결과
1	제작도 YJB1-2014-157	- 시,종점부 하부플렌지에 맨홀이 없어 유지관리시 강박스 내부로 자재(길이가 있는 철판 등) 및 장비반입이 어려움	- 하부 점검통로에서 바로 진입할 수 있는 멘홀을 추가하여 유지관리에 지장이 없도록 조치바람	▶검토의견에 의거, 시,종점부 하부플렌지에 맨홀을 추가 설치적용함 (8 개소)
2	제작도 YJB1-2014-157	- P1측에 결로집수구가 없어 단부 에서 유입된 물이 P2까지 흘러가 부식을 유발시키는 원인이 됨	- P1 위치에 결로집수구를 설치하여 단부측에서 유입된 물이 바로 배수될 수 있도록 조치바람	▶검토의견에 의거, P1 위치에 결로집수구를 추가 설치 적용함
3	제작도 YJB1-2014-090	- 다이아프램 개구부의 치수가 500×700mm로 유지관리시 출입이 어려움	- 강도로교상세부설계지침의 내용 중 통판방식 “개구율𝛒〈0.8”을 만족시키는 범위 내에서 유지관리에 적합한 치수로 변경요함 (최소 700×800 이상)	▶검토의견에 의거, 유지관리 편리를 위해 개구부를 확대 적용함 (700×900)
4	제작도 YJB1-2014-156	- 지점부 JACK UP보강재 하부에 받침 용 보강재가 없어 JACK UP시 하부 플렌지 손상이 우려됨	- 현재 JACK UP작업으로 손상된 강박스 교량이 많이 존재하고 있음으로 하부보강재를 설치하여 하부플렌지 손상을 미연에 방지할 수 있도록 조치바람 (작업시 임시 보강재를 설치하더라도 하부플렌지의 손상을 방지하기 어려움)	▶검토의견에 의거, JACK UP 부위 하부플렌지 하단부에 받침 plate를 추가 용접부착 적용함 (12t 동일한 두께)

공 사 명	강남순환도시고속도로 8공구 건설공사 (본선고가교 BR1)	검토사항 조치결과

NO	도서명	문제점	검토의견	조 치 결 과
5	제작도 YJB1-2014-160	- DOOR의 재질이 철판으로 무게가 무거워 고장의 원인이 됨 (주로 장석 고장으로 계폐가 어려움)	- DOOR의 재질을 알루미늄 등 가벼운 재질로 변경 (철판비중 : 7.85, 알루미늄 : 2.8)	▶검토의견에 의거, DOOR 재질을 알루미늄로 변경하여 적용함
6	제작도 YJB1-2014-356	- 외측 가로보 하부 scallop이 R35로 각도에 따른 작아진 치수로 용접 및 도장의 품질확보가 어려움	- 각도를 갖는 부재의 scallop은 용접 및 도장의 품질확보를 위하여 충분하게 확대 검토바람	▶검토의견에 의거, 가로보 하부 90〬 각도보다 작은 부위는 품질확보를 위해 scallop을 확대 적용함 (R45)