【 검토의견서 】

교량명	검 토 의 견	비 고
성산천 가도교	1.하부구조 보강을 위한 가시설 계획시 인접 홍제천고가교 기초(P37, P38)와의 간섭 및 안전성 고려 2.신설교량 상부구조 가설(거치) 계획시 기존구조물 안전성을 고려한 작업공간 확보 3.추후 공사일정 확정시 공사계획을 공단으로 통보 요망 4.기타 공단 관리시설(보도, 도로, 배수시설 등) 파손시 원상 복구 조치	도로시설처 김창연 02-2290 -6296
도로 녹지분야	1. 공사후 철거되는 동부간선도로(양방향) 기존교각 전·후구간 (안전지대 포함)에 대하여 『도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙』 및 관련 법령에 맞게 도로선형 설계 및 차로 재조정. 2. 기존교량 철거 및 신설교량 설치로 인한 동부간선도로 시설물 훼손이 최소화 되도록 시설계획 ※ 부득이, 기존 동부간선도로 관리시설물 철거 또는 이설 필요시 별도 협의. 3. 공사시행으로 인해 발생되는 민원 및 각종사고 등에 대해 원인자 (공사관계기관) 처리 및 복구시행	도로관리처 이업 02-2290- 6365
기타	※ 본 협의와 별도로 전용도로상 통제작업시 당일(통제 및 해제시점), 사고발생(즉시), 기타 특이사항 발생시(주야간 24시) 자동차전용도로 상황실 (2290-6112~3)로 반드시 연락 후 작업 요함. ⇒ 교통정보제공(VMS등) 및 민원 대응에 활용	상황실 02-2290 -6112∼3