수락초 외1교(한천초) 도시관리계획(용도지역)결정(변경)

전략환경영향평가서(초안) 검토의견

1. 총괄의견

○ 『수락초 외1교(한천초) 도시관리계획(용도지역)결정(변경)』전략환경영향평가서(초안)에 대한 우리시 의견을 검토하여 전략환경영향평가서 작성시 반영하여야 함.

2. 검토의견

□ 대기질

○ 현황조사 관련 다음 사항을 검토 바람.

- 기존 자료조사 및 현지조사를 병행하되, 현지조사는 최소 2계절이상, 계절별 3일 이상으로 계획하기 바람 (사업의 특성, 규모, 위치 등을 고려하여 조정 가능하며 조정시 사유 제시)

○ 공사 시 저감대책 관련 다음 사항을 검토 바람.

- 토공시 바람에 의해 비산분진이 교사 등으로 확산되는 것을 방지하기 위해 작업장을 중심으로 이동식 방진막 설치 검토 바람

- 건축물 공사시 비산먼지 확산 저감을 위해 층별 방진막 설치 검토바람

- 외벽 도장시 친환경 건축도료 사용 검토 바람

- 노후건설장비의 사용을 자제할 수 있도록 사전계획수립 검토 바람

□ 온실가스

○ 운영 시 에너지 절약형 건물 및 자립률 확보를 위해 태양광발전설비 등 신·재생에너지 및 LED 조명을 최대한 설치 검토 바람.

- 공공건축물의 경우 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법에 따른 공급의무비율 이상

- 조명기기 중 LED 제품은 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정에 따른 설치기준 이상

□ 수질

○ 공사시 침사지, 가배수로 계획 등을 검토 및 수립하여 토사가 공공하수관거로 배출되지 않도록 하여야 함

□ 소음·진동

○ 공사 시 전체 공정에 대하여 공정별 특성을 고려하여 영향예측 검토 바람

○ 공사 시 교사 내 소음 규제기준(55dB(A) 이하)을 만족할 수 있도록 저감방안을 강구 바람