남부순환로~오정대로간 도로개설공사(전기공사) 협의 사항

연번	구 분	설계내용	서울시 의견	부천시 의견
1	기존 가로등주 및 등기구(고강지하차도 램프구간)	- 가로등주 : 원형테퍼형 - 등기구 : 컷오프형 CDM램프 ※ 기존 : 팔각테퍼, 세종로대형 - 보행등주 : 내역 미 반영	- 가로등주 : 원형테퍼형 - 등기구 : 컷오프형 CDM램프 - 보행등주 : 철거후 반납	- 가로등주 : 원형테퍼형 - 등기구 : 컷오프형 CDM램프 - 보행등주 : 철거후 반납
2	교차로 부분 기존 분전함	- 미 반영	- 철거하고 신설 분전함으로 통합	- 철거하고 신설 분전함으로 통합
3	신설구간 가로등 및 등기구	- 가로등주 : 원형테퍼형 - 등기구 : 컷오프형 CDM램프	- 가로등주 : 원형테퍼형 - 등기구 : 컷오프형 CDM램프	- 가로등주 : 원형테퍼형 - 등기구 : 컷오프형 CDM램프
4	가로등주 기초 및 베이스	- 매입 설치	- 매입 설치	- 매입 설치
5	기존 봉오대로 가로등 전원 공급 관련	- 신설도로 분전함에서 공사 구간 교체 가로등 전원 공급	- 신설 가로등 분전함을 교차로 부근으로 이동하여 설치하고 기존 가로등 구간까지 전원공급 - 지하차도 가로등 전원은 신설 분전함에서 공급	- 신설 가로등 분전함을 교차로 부근으로 이동하여 설치하고 기존 가로등 구간까지 전원공급 - 지하차도 가로등 전원은 신설 분전함에서 공급 케이블 교체 시 중간접속 없이 격등 2회로 4선으로 한다.
6	기타의견	-		가로등 표찰을 설치하고 도로명 및 표찰번호는 오정구청 담당자와 협의