검 토 의 견 서

□ 대상사업

연번	사 업 명	위 치	규 모	비 고
1	마곡지구 C13-5,6 업무시설 등 신축공사	강서구 마곡지구 C13-5,6	규모 : 지하4층/지상9층,1개동, 연면적 17,372.54㎡ 용도 : 업무시설	강서구 건축과-22660 (‘17.08.24.)

□ 검토내용

검토분야	검 토 의 견
빗물관리	○「서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례」제8조 및 제9조에 따른 저영향 개발 사전협의와 관련, 인터넷 건축행정 종합정보시스템으로 작성하여 제출한 도서와 같이 빗물 분담량을 적용한 빗물관리시설을 도입하되, ○ 화단, 가로수보호대, 녹지대 등은 빗물이 자연스럽게 유입되어 저류·침투가 이루어 질 수 있도록 계획(보도·노면보다 낮게 설치)하고, ○ 토사, 도로분진, 낙엽 등 협잡물 또는 침전물의 유입으로 빗물관리시설이 막히지 않도록 조치할 것 - 협잡물 또는 침전물 막힘방지시설 또는 청소시설 등을 설치하거나 청소 및 유지관리가 용이하도록 빗물관리시설을 설치할 것. ※ 투수포장은‘서울특별시 투수블록포장 설계·시공 및 유지관리 기준(2013)’에 따라 시행 ※ 투수기능 확보를 위해 투수기층 등을 서울시 기준에 따라 시행하고, 자체 투수블록의 경우‘각종 포장공사 「투수성능 지속성 검증시험」 시행 통보(2012)’에 따른 시험결과를 확인하여 등급이 높은 제품을 우선 사용(3등급 이상 사용) ○ 향후 준공검사 또는 사용승인한 날부터 10일이내에 따로붙임3 양식으로 빗물관리시설 설치결과(감리확인)를 회신하여 주시기 바람.
물재이용	○「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률 시행규칙」제3조에 따라 빗물 이용시설 설치 후 빗물이용시설 설치신고서를 소재지 관할 구청장에게 제출할 것. ○ 하수처리수 재처리수 사용 협조 마곡지구내 재생수 공급활용 계획(행정2부시장 방침 제312호, 2009.6.18.) 및 마곡지구내 재생수 공급사업 현안처리 및 사업 내실화 방안(행정2부시장 방침 제294호, 2013.9.23.)에 따라 하수처리수 재처리수 공급계획을 수립하고 재처리수 공급을 확대하고자 하오니 향후 물순환정책과와 협의하여 주시기 바랍니다.
수 질	○ 공사 중 토사유출 등 비점오염이 발생하지 아니하도록 조치 필요
수질오염 총량관리	○ 본 사업대상(업무시설)은 “수질오염총량관리 기본방침 제27조”의 총량관리대상 지역개발사업범위에 해당하지 않음.
지하수	○ 지하수위 이하구간 공사가 포함되는 대규모 공사로 지하수위계 및 지반침하계가 설치되는 경우, 지하수위 및 지반침하 측정데이터를 공사 착공 시부터 준공 시까지 월 2회 이상 측정한 후 매 분기말까지 우리 시 물순환정책과로 제출 (따로붙임4 참조)토록 하며, ※‘지하수위 및 지반침하 측정데이터’는 반드시 따로붙임4 양식으로 작성 후 아래 메일로 별도 송부 ‣ 담당: 정영환(2133-3777), 이메일 toncar8@citizen.seoul.kr ○ 상기 공사장 내 설치된 지하수위계는 준공 전 존치방안을 서울시 물순환정책과 및 자치구 지하수 담당부서와 협의 이행토록 조치
토 양	○ 토양환경보전법 제11조(토양오염의 신고 등)에 따라 사업시행(공사)과정에서 오염된 토양이 발견될 경우 소재지 관할 구청장에게 신고해야하며, ○ 토양환경보전법 제15조3(오염토양의 정화)에 따라 정화대책 수립 제시