지장수목 관련 검토의견서

검 토 의 견

▢ 검토의견

○ 기 협의한 대로 이식이 곤란한 저촉수목은 제거하고, 공단 지정 장소에 규격 및 수량조정 하여 신규식재

- 저촉수목(제거) : 은행나무 8주

※ 은행나무(B18)1주, 은행나무(B26) 1주, 은행나무(B28)2주, 은행나무(B30)1주, 은행나무(B31) 1주, 은행나무(B35)2주

- 신규식재 : 이팝나무(R12) 41주

※ 서울특별시 가로수 조성 및 관리조례 시행규칙 제14, 15조

○ 공사시행 전/후 유의사항

- 공사시 발생되는 민원, 사고에 대한 사항은 원인자가 조치

- 공사 및 도로점용시, 신고 및 교통 흐름 유지하여 안전사고 예방철저

- 수목식재는 조경식재 면허소지업체 시행

- 기타 공사로 인한 모든 민형사상 책임은 발주처에 있으며, 공사장 안전관리에 만전을 기하여 주시기 바람

○ 수목 관리 및 고사목 방지

- 수목에 대하여 고사 및 하자가 발생할 시 이에 대한 하자담보 책임기간(2년)동안 원상복구 시행(동일수종 및 동일규격 식재)

○ 공사완료 전 합동점검 및 공사현장 뒷정리 철저

○ 공사완료 후 공단에 관리범위 및 인수인계 이행철저(준공도면)

▢ 수목식재 장소

○ 올림픽대로 개화IC내 ~ 한강대교 녹지대