검 토 의 견 서
기술검토건명	세운상가 청계천 연결보도교 강교거치 검토			보고일자	2017.05.16
검토기간	2017년 5월 12일 ~ 5월 16일			검토자	박 대 영
1. 검토목적	세운상가 청계천 연결보도교 강교거치 가설계획서의 작업순서 등을 사전에 철저히 검토하여 불의의 사고를 미연에 방지하고 안전한 시공을 수행 하는데 그 목적이 있다.
2. 검토내용	▣ 공사개요 - 위 치 : 세운상가~청계상가 - 규 모 : 강 BOX 거더 20본 가설 ▣ 강교 거치 가설 순서 요약
		1.가설밴트	2.거더운반 및 지조립
		3.거더 및 소부재 설치	4.야간작업 조명시설 설치
	1.작업시작 전 크레인 운전원, 신호수 및 투입근로자에 대해 작업순서, 작업방법, 신호방법, 작업시 준수사항, 안전장구 착용방법, 교량 운반 및 가설 시 안전시설 설치에 대한 교육을 실시하여야 하며. 특히 도심지 작업 특성상 지장물에 대한 확인과 작업중 안전대책에 대해 모든 관계자가 알도록 하여야 하며 작업전, 중 확인을 철저히 할 수 있도록 작업지휘자 및 감시자를 배치하여 안전사고를 예방하여야 함

2. 검토내용
	2.작업 전 크레인에 대해 후크해지장치, 권과방지장치, 과부하방지장치의 안전성, 경보장치, 브레이크 작동상태, 와이어결손 및 크립체결 상태, 아웃트리거 설치 및 침하방지조치 등 상태를 확인하여야 함. 3.거더 상차/운반→가설밴트설치→지조립→거치 작업시 신호수 배치게획을 준수하여 시행토록 하여야 하며 중요 포인트에는 관리감독자 및 작업지휘자를 배치하여 신호체계 등 작업상태를 관리감독하여야 함. 4.운반시 거더의 유동을 방지하기 위한 안전조치와 체인블럭 등의 안전상태의 이상유무를 확인한 후 이동토록 하여야 함. 5.거더가설 인양 작업시 편하중이 작용하지 않도록 수평을 유지하며 서서히 인양하여야 함. 6.계획수립된 줄걸이 안전성 검토를 실시한 것은 적정한 것으로 사료되나 사용전 점검을 철저히 하여 줄걸이 파단에 의한 사고를 예방하여야 함. 7.줄걸이의 특성상 강교 모서리 등에 접하는 면에 라운드 슬링바 등 인양줄걸이를 보호할 수 있는 장치를 반드시 설치하여 라운드 슬링바 등 줄걸이의 절단에 의한 낙교사고를 예방토록 하여야 함. 8.강교 양중 인양시 라운드슬링바의 인양각도 유지 및 작업반경내 출입통제 조치를 하여야 함. 9.강교 양중 거치 작업중 크레인 운전원은 운전석 이탈을 금지하여야 함. 10.강교 거치 작업시 양단의 작업점에서 작업하는 작업자의 추락 및 중량물하부의 접근에 의한 협착 등의 사고예방에 대한 조치와 관계자 외 출입금지조치, 승강시설의 설치를 하여야 함. 11.작업중 강풍(10분간 풍속 10m/sec이상) 등 악천 후 발생시 작업을 중지하여야 함. 12.강교거치 후 강교의 전도방지 시설의 설치와 확인을 철저히 하여야 함. 13. 강교 가설작업 모든 단위 작업시 신호에 의한 복명복창 후 작업이 진행되도록 하여 장비운전자 스스로의 판단에 의한 오조작 등의 작업이 이루어지지 않도록 하는 절차를 수립하여 진행하여야 함 14.가설벤트를 설치하여 강교의 거치를 실시하므로 벤트설치 시 다음사항에 대해 유의하여야 함. 1) 현재 아스팔트위에 설치하나 지내력을 균등히 유지할 수 있도록 하여야 함. 2) 벤트의 가설작업시에는 지주, 거더, 수평이음재, 브래싱재 등을 계획대로 조립하여야 함 3) 벤트가 좌굴되지 않도록 사전에 충분히 검토하여야 함. 4) 조립작업은 승강사다리, 클램프, 메인망, 비게재 등 안전설비를 설치하고, 작업순서에 다라 실시하여야 함.

2. 검토내용	5) 벤트 상단부에는 벤트 해체시에 뽑아낼 라이너 플레이트나 캠버블록 등의 필요 높이를 확보하여야 함. 6) 가설중의 벤트나 독립벤트는 지주나 버팀 밧줄 등으로 전도방지 조치를 강구하여야 함. 7) 벤트 설치가 완료되면, 가설에 지장이 없는 범위내에서 벤트 사이나 벤트와 교대 사이에 방호망을 쳐서 추락/낙하물 방지조치를 하여야 함. 8) 어느 한쪽에서부터 벤트의 하중을 제거하면 남은 벤트에 반력이 이동해 가해지므로 주의하여야 함. 9) 크레인을 사용하여 거더거치 작업을 실시할 때에는 가설벤트의 충돌을 방지하기위한 조치를 실시하여야 함. 10) 벤트설치 후 차량이동에 따른 충돌방지시설을 충분히하여야 함. 15. 대부분의 작업이 야간에 시행됨으로 야간작업에 따른 근로자의 관리와 작업에 사용되는 장비관리에 대해 충분한 대책을 수립하여야 함. 16. 조명시설 설치계획에 의거 조명을 설치 후 지조립된 강교에 의해 어두운 곳이 발생하지 않도록 하는 추가 조명시설 준비도 충분히 하여야 함. 17. 낙하물방지공 설치 해체 작업전 당해 근로자에 대해 특별안전교육을 실시하여 작업중 추락사고 등의 재해를 에방토록 하여야 함. 18. 현장 지조립 작업에 따른 추락, 낙하, 감전, 전도, 화재, 폭발 등의 사고를 예방하기 위한 사전안전작업계획인 위험성평가를 철저히 실시하여 협의, 교육, 점검을 통한 사고룰 예방토록 하여야 함. 19. 야간작업 시행에 따른 신호체계의 검토와 작업전 사전확인을 한 후 작업하여 작업 중 신호불일치 등에 의한 사고를 예방토록 하여야 함. 20. 도심지 작업에 따른 외부인의 출입을 통제에 대한 검토와 조치를 철저히 하여야 함.
3. 결 과	세운상가 청계천 연결보도교 강교거치 가설계획서를 검토한 결과 잛은 기간내에 가설벤트의 설치/해체와 강교의 설치가 시행됨에 따른 작업순서와 절차를 사전에 충분히 검토하고 사전 시물레이션을 통한 작업흐름을 검토하여 작업중 발생할 수 있는 리스크를 파악하여 조치하여야 하며 거치순서와 작업계획에 대한 상세한 계획의 수립(관리감독자의 업무분장 등)을 하여야 하며 작업시 작업자 사전교육 및 현장지도 등으로 작업중 안전사고 방지에 만전을 기하여야 할것으로 판단됨.

안전함께해요  박 대 영  (인)