가로등이설 검토의견

1	가로등 이설 내용

∙ 개봉철도고가 시 점부 본선교량 철거 시 750톤 크레인 장비 조립 및 인양에 따른 간섭으로 교통섬에 위치한 가로등 이설 필요.

2	위치도 및 현황사진

개봉철도고가

가로등 이설

가로등 6m 뒤로 이설

3	검토결과

∙ 개봉철도고가 시 점부 본선교량 철거 시 750톤 크레인 장비 조립 및 인양에 따른 간섭으로 일부 교통섬이 접속되며 교통섬에 설치된 가로등이 750톤 크레인 장비에 접속되어 가로등 이설이 불가피함.

∙ 야간 시 주행차량 및 보행자의 조도확보를 위해 기존 가로등이 750톤 크레인에 간섭 되지 않도록 뒤쪽으로 6m 이동하여 조도를 확보코자함.

∙ 위와 같은 사항에 대하여 협의를 요청