【올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사 지장수목 관련 검토의견서】

구 분

검 토 의 견

비 고

녹지

분야

○ 2단계 추가분 수목 의견

수종	규격	단위	수량	처리방안
총계			24
느티 나무	R17~R75	주	22	- 지장 수목 중 존치여부와 제거가 불가피한 경우는 관련 조례에 의거하여 조치
회화 나무	〃	〃	2	- 이식(강변북로 양화대교 북단 녹지대)

※ 관련 조례 : 서울특별시 가로수 조성 및 관리조례 시행규칙 제15조

○ 수목 이식 및 제거시 서울시설공단과 필히 사전협의 후 시행하고, 작업시행 전 유선통화 후 작업시행(공단상황실 : 2290-6112)

○ 공사 전/후 유의사항 준수

- 공사시 안전사고가 발생되지 않도록 안전관리에 철저를 기하여 주시기 바람

- 공사 시행 전 홍보(현수막, 입간판 등) 철저

- 공사구간 내 환경정리(청소 등) 및 민원발생 예방 철저

- 수목이식(복구)시 조경 식재 면허소지업체 시행

○ 이식수목 관리 및 고사목 방지

- 이식 수목은 간단한 수목 표찰을 부착하여 관리

- 이식수목 중 고사목이 발생되지 않도록 관리 요망(관수, 시비 등)

- 수목 고사시 동일수종 및 동일규격으로 식재

- 이식 수목에 대하여 고사 및 하자 발생시 이에 대한 하자담보책임기간(2년) 동안 원상복구를 원칙으로 함

○ 공사 완료 전 합동점검 및 공사현장 원상복구 등 뒷정리 철저 요망

○ 공사 완료 후 시설물(수목) 인수인계 이행 철저

서울시설공단

도로환경처

녹지팀

우종배

02-2290-

4589