검  토  의  견  서

□ 위례택지개발지구 A1-10BL 아파트 건설

○ 위치도

위치도	토지이용계획도

○ 검토의견

검토분야	검 토 의 견
하수도	○ 펌프를 이용하여 하수관로에 오수를 유입시킬 경우 배수설비(방류조 또는 배수조)에 공기공급장치 등 물에 녹아 있는 악취물질을 제거하는 시설을 설치할 것 ○ 배수설비는 “배수설비 설치 및 관리지침(서울시)"을 준수하여 시공하되 하수도법시행령 제10조제2항의 규정에 적합한 자재를 사용하고 하수도용 자재의 인증표시(KS, KPPS 등)를 확인할 수 있는 공사 전·중·후 사진을 준공검사시 공공하수도 관리청에 제출하여 배수설비 자재의 기준 적합여부를 확인받을 것 ※ 기준에 맞지 않은 하수도용 자재 사용하여 공사를 한 경우 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금이 부과됨(하수도법 제77조 제1호) ○ 주방용 오물분쇄기를 일괄 설치할 경우, 환경부 고시 제2012-203호(‘12.10.22) 제2호의 규정에 따른 환경부 인증 제품만을 사용할 것 - 하수도로 음식물 찌꺼기 배출을 늘리기 위하여 임의로 조작할 수 없는 일체형 제품을 사용 - 음식물 찌꺼기를 분쇄하여 하수도로 100% 배출하는 제품이나 몸체에 등록표시가 없는 제품은 사용 할 수 없음

원인자 부담금	○ 건물 준공 및 입주가 완료되기 이전에 원인자부담금을 납부 할 수 있도록 별도 협의 요망
하수도관리 전산 시스템	○ 공공하수도의 변경(폐쇄,개량,신설 등)이 있는 경우, 완료된 즉시 도로법 시행규칙 제21조 및 측량․수로조사 및 지적에 관한 법률 시행규칙 21조에 따라 공사 시행자가 공공측량을 실시하고 대한측량협회에 성과심사를 받아 하수도 GIS DB(하수관망도, CCTV자료 등)를 서버에 탑재 완료될 수 있도록 조치
유출 지하수	○ 유출지하수가 발생하여 공공하수도로 배출할 경우 해당 자치구에 사용개시 신고(서울특별시 하수도 사용조례 제21조 및 제23조) ○ 하수도사용량을 측정하기 위한 계측기를 설치 후 자치구에 봉인 요청(서울특별시 하수도 사용 조례 제26조)
물순환 (빗물 관리)	○ 옥외주차장 182대에 녹색주차장 설치 등 사업부지의 빗물이 최대한 침투, 저류될 수 있는 시설(침투트렌치, 침투측구, 침투통, 침투형 빗물받이, 보차도 투수성포장 등)을 설치할 것