검 토 의 견 서

/

○ 대상사업

연번	사 업 명	위 치	규 모	비 고
1	건축허가신청에 따른 협의 (방배동 868-17,18)	서초구 방배동 868-17,18	건축규모 : 지하2층/지상6층,1개동, 연면적 1,899.99㎡ 용 도 : 공동주택(다세대 16)	서초구 건축과 -3515 (‘15.02.09.)

○ 검토내용

검토분야	검 토 의 견	비 고
빗물관리	○「서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례」제8조 및 제9조에 따른 저영향 개발 사전협의와 관련, 인터넷 건축행정 종합정보시스템으로 작성하여 제출한 도서(따로붙임 2)와 같이 빗물분담량을 적용한 빗물관리시설을 도입하되, ○ 화단, 가로수보호대, 녹지대 등은 빗물이 자연스럽게 유입되어 저류·침투가 이루 어질 수 있도록 계획(보도·노면보다 낮게 설치)하고, ※ 투수포장은 ‘서울특별시 투수 블록포장 설계·시공 및 유지관리 기준(2013)’ 에 따라 시행 ※ 투수기능 확보를 위해 투수기층 등을 서울시 기준에 따라 시행하고, 자체 투수블록의 경우 ‘각종 포장공사 「투수성능 지속성 검증시험」 시행 통보(2012)’ 에 따른 시험결과를 확인하여 등급이 높은 제품을 우선 사용(3등급 이상 사용) ○ 향후 준공검사 또는 사용승인한 날부터 10일 이내에 따로붙임 3 양식으로 빗물관리시설 설치결과를 회신하여 주시기 바람.
수 질	○ 공사 중 토사유출 등 비점오염이 발생하지 아니하도록 조치 필요