검 토 의 견 서

/

○ 대상사업

연번	사 업 명	위 치	규 모	비 고
1	건축허가(신축)신청에 따른 협의 (당산동 121-26호)	영등포구 당산동 121-26호	건축규모 : 지하2층/지상 13층 연면적 3,795.955㎡ 용 도 : 근린생활시설 및 도시형생활주택(원룸형 39세대)	영등포구 건축과 -10309 (‘15.04.15.)

○ 검토내용

검토분야

검 토 의 견

비 고

빗물관리

○「서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례」제8조, 제9조에 따른 저영향개발 사전협의와 관련 제출한 도서(따로붙임2)와 같이 빗물관리시설을 도입할 것.

○ 향후 준공검사 또는 사용승인한 날부터 10일 이내에 따로붙임3 양식으로 빗물관리시설 설치결과를 회신하여 주시기 바람.

○ 화단, 가로수보호대, 녹지대 등은 빗물이 자연스럽게 유입되어 침투․저류가 이루어 질 수 있도록 노면보다 낮게 설치하고, 투수포장은 서울시 투수블록 포장 설계․시공 및 유지관리 기준(2013)에 따라 시행할 것

※ 투수기능 확보를 위해 투수기층 등을 서울시 기준에 따라 시행하고, 자체 투수블록의 경우  ‘각종 포장공사 「투수성능 지속성 검증시험」시행 통보(2012)’ 에 따른 시험결과를 확인하여 등급이 높은 제품을 우선 사용(3등급 이상 사용)

수  질

○ 공사 중 토사유출 등 비점오염이 발생하지 아니하도록 조치 필요

수질오염총량관리

가.  수질오염총량관리시행지역으로 사업시행으로 인한 오염물질 배출부하량을 다음과 같이 할당하며, 할당된 배출부하량은 반드시 준수하여야 함

사업명	단위유역	준공년도	대상물질	할당부하량(kg/일)			비고
				소계	점	비점
당산동 121-26 도시형생활주택(원룸형)신축공사	한강I	2017	BOD	0.31	0.23	0.08
			T-P	0.017	0.015	0.002

나.  사업이 완료되거나 취소될 경우 필히 통보해 주시기 바라며, 사업의 변경 등으로 할당된 오염물질 배출이 변경될 경우 재협의 하여야 함.