【 저촉시설 철거에 따른 검토의견서 】

▢ 건 명 : 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사

구 분	검 토 의 견	비 고
시설분야	▢ 가드레일은 현장여건을 고려 SB-4등급 이상 설치(국토해양부, 도로안전시설 설치및관리지침) ▢ 충격흡수시설은 본선과 접하는 구간은 CC-2등급, 램프상에는 CC-1등급으로 설치 요망(국토해양부,도로안전시설 설치및관리지침) ▢ 도로표지 및 교통규제표지는 국토해양부 「도로표지 설치 및 관리지침에 의거 설치」 및, 경찰청 교통안전시설물 관리 매뉴얼에 준용 설치 및 이설 요망. 또한 도로(교통안전)표지 설치시 시야 확보 요망 ▢ 방음벽 저촉구간은 서울시 방음벽 및 성능기준에 적합한 시설로 기존 방음벽과 최대한 호환되는 시설로 설치요함 ▢ 기타 저촉되는 시설에 대해서는 관련법 및 시방서에 준용 설치 요망	도로관리처 김동국 02-2290- 6349
	▢ 신설도로 구간 및 연결부 구간 노상부 다짐관리 철저 ▢ 포장자재는 「서울시 아스팔트 유지보수공사시방서」에 적합한 자재 적용	포장 02-2290- 6591 최상훈

녹지 분야	▢ 지장수목 조치계획(이식 및 제거) 내용이 없으므로, 구체적인 지장목 조치 계획이 필요 ▢ 지장수목의 경우 이식을 원칙으로 하되, 제거 필요시 제거기준 및 대상목 위치· 수량 제시 필요 ▢ 수목 제거 작업시, 사전에 공사홍보 철저 ▢ 이식장소는 자동차전용도로상 지정장소 또는 서울시설공단이 관리하는 모든 장소에 이식 요망 ▢ 이식 및 식재에 따른 고사수목이 발생하지 않도록 대책마련(수목 고사시 동일 수종 및 동일규격 재식재) ▢ 이식시 공단 직원 입회하에 시행(이식시행 전 사전협의 요망) ▢ 공사진행과정에서 신규식재 및 쉼터조성에 대해 공단과 협의(한강변 경관 관련)	도로환경처 권효진 02-2290- 6374

기전분야	▢ 『올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선 공사』로 해당구간에 저촉되는 올림픽 대로 상 가로등 철거(고재)후 임시 조명등을 설치하여 공사기간 동안 귀 시행청에서 시설물 유지관리 및 사용전기는 별도 수전을 받아 운영하여 주시고, 임시 조명등 전선로는 지중으로 포설 요망 ▢ 임시 조명등 없이 바로 이설 후 신설되는 가로등 설비는 공사기간 동안 다른 공사(굴착 등)로 인해 전선로 등 설비가 파손되는 일이 없도록 신속히 조치하여 주시고, 파손 발생 후 복구 시 신규 가로등 설비(재사용 불가)로 즉시 재설치 요망 ▢ 공사구간 저촉 가로등 수량 기준은 평면분할에 의한 산출이 아닌 해당 가로등 회로에 연결되어 있는 단위(분전반)으로 산출하여 임시 조명등 운영 및 가로등 복구 시 반영. ▢ 사고 발생 시 당일 야간에 구간 부점등이 발생하지 않도록 신속히 원상 복구 하여 주시고, 원상복구 시 전선로는 가로등과 가로등간 접속점 없도록 신규 전선로로 설치 요망 ▢ 가로등 복구(LED 조명설계 시 조명등 재배열)로 인하여 변경되는 가로등 표찰 은 순서에 맞게 전체적으로 재정비하여 주시고, 도로횡단선로 신설시 반드시 맨홀을 사용하여 유지보수에 용이하도록 조치요망 ▢ 등주차단기 설치 시 방수형 차단기함을 설치하여 우기대비 안전사고 발생을 예방 할 수 있도록 조치요망 ▢ 기초크기 등 기타사항은 서울시 도로기전시설 설치 및 유지관리 지침을 준용 하여 주시고 전선굵기는 전압강하 4% 이내로 산정. ▢ 공사구간 굴착, 발파 등 작업시행 시 서울시설공단 담당자 및 직영반 직원과 협의 및 입회하여 시행요망	도로시설처 최영록 02-2290- 6565

.끝.