【 검토의견서 】

구 분

검 토 의 견

비 고

시설분야

▢ 「서부간선 지하도로 민간투자사업(2공구)」개착구간(종점부) 공사에

관한 의견

○ 공단의견

▹ 상기 개착구간(종점부) 공사(철산교~금천IC)로 인한 철거한 시설물은

원상복구를 원칙으로 하며, 교통통제 및 공사소음으로 인한 민원에

적극 대처 요망

공사구분	위 치	시설물명	철거수량	비고
개착구간 공사	철산교 ~금천IC	개방형 가드레일 (중앙분리대)	1,058m
		개방형 가드레일 (관절형, 옹벽용)	180m
		옹벽용 가드레일	767m
		경계블록	3,110m
		우수맨홀	17개
		교통표지판	14개
		방음벽	234m

▹ 서부간선도로 중앙분리대용 개방형 가드레일 철거 후 해당 등급에

맞게 재설치 요망

※ 철거 시설물(개방형 가드레일, 표지판, 맨홀, 방음벽 등)에 대한

처리 계획서(재용 또는 고재처리) 제출 요망

▹ 중앙분리대 개방형 가드레일 및 옹벽용 가드레일 철거 후 차량

안전사고 예방을 위한 안전시설물 설치 요망

※ 공사시행 전 안전시설물 설치계획도 제출요망

▹ 금천IC구간 한국도로공사(시흥지사)와 관리에 대한 경계부분이

불명확하여 市 도로시설과와 별도 협의 필요

도로관리처

성경석

02-2290

-6588

구 분	검 토 의 견	비 고
시설분야	▹ 공사 주변 서부간선도로 노면수 유출에 지장이 없도록 조치하고, 도로 침하 및 파손으로 인한 안전사고 예방을 위한 시공철저 당부 ▹ 계획 절․성토작업시 서부간선도로 본선 접촉지역에 대해 공사장 주변 배수시설계획에 대해 검토 요망 ※ 공사시행 전 배수시설 및 처리 계획도 제출요망 ▹ 서부간선도로 본선부 주변 도로침하 예방을 위한 계측관리 및 월별 계측결과서 제출 요망 ▹ 공사추진 중 주행차량이 공사장에 진입하지 못하도록 하고, 시인성 확보를 위한 안전표지 설치 요망 ▹ 공사용 안내간판은 “서울특별시 도로점용공사장 교통소통대책에 관한 조례”에 의거 도시고속도로 설치기준에 맞게 설치 요망	도로관리처 성경석 02-2290 -6588
	▹ 방음벽 철거에 따른 교통 및 공사소음으로 인한 민원사항이 없도록 가설 방음시설설치 등 현장조치 요망 ▹ 방음시설 재설치 전 환경정책기본법 소음환경기준 및 방음시설의 성능 및 설치기준(환경부고시 제2014-196호)에 의거하여 소음 측정 및 평가를 시행하여 주시기 바라며, 그 결과를 통해 市 주무 부서(도로시설과) 및 공단(도로관리처)과 협의 후 업무시행 요망 ※ 소음측정 및 평가서 제출요망
	▹ 공사구간에 저촉되는 도로표지, 교통안전표지는 단계별 계획에 의해 시인성을 확보하여 이설토록 하며, 불가피하게 철거 시 신규 표지 설치 전까지 기존 도로표지의 표기내용이 동일한 임시도로 표지 설치 요망(관련기준 : 도로표지 제작·설치 및 관리지침) ▹ 도로표지 교체 시 市 교통운영과 문안심의 결과 반영하여 도로표지 제작 ▹ 도로표지 및 교통안전표지 정비는 『도로표지 제작·설치 및 관리 지침』 및 『교통안전표지 설치·관리메뉴얼』에 의한 품질관리 철저요망

구 분

검 토 의 견

비 고

녹지분야

▢ 「서부간선 지하도로 민간투자사업(2공구)」개착구간(종점부)

공사에 관한 의견

○ 공단의견

▹ 공사 구간 내 은행나무는 이식을 원칙으로 하고, 생육상태 및

현장여건을 고려하여 이식이 곤란한 수목은 제거토록 함.

공사구분	위 치	시설물명	훼손수량	비고
개착구간 공사	철산교~금천IC	수목(은행나무)	208주
		관목(개나리)	17,287주

▹ 개나리는 생육상태를 고려하여 이식토록 하고, 생육 불량한 관목은

동일 수종(개나리 H=1.0m, 7가지)으로 신규 식재토록 함.

▹ 세부적인 식재 규모와 이식 장소는 추후 협의하고, 변경사항

발생 시 공단과 사전협의 후 작업진행토록 함.

(서울시 도로시설과 및 공단 협의)

▹ 수목이식 전 공단 감독과 사전협의 후 시행토록 하고,

작업시행 전 공단 유선통화 후 작업시행 당부

(녹지 담당 : 2290-6489, 공단상황실 : 2290-6112)

▹ 공사진행 시 교통흐름 유지 및 안전사고 예방 철저

도로환경처

김재정

02-2290

-6489

구조물분야

▢ 「서부간선 지하도로 민간투자사업(2공구)」개착구간(종점부)

공사에 관한 의견

○ 공단의견

▹ 서부간선도로 지하화 종점측 옹벽 : 공단 시설물 아님

※ 시설물 관리주체에 대한 파악 필요

도로시설처

김창연

02-2290

-6296

기타

※ 본 협의와 별도로 전용도로상 통제작업시 당일(통제 및 해제시점),

사고발생(즉시), 기타 특이사항 발생시(주야간 24시)

자동차전용도로 상황실 (2290-6112~3)로 반드시 연락 후 작업 요함.

⇒ 교통정보제공(VMS등) 및 민원 대응에 활용

상황실

02-2290

-6112∼3