『사당동 도시형생활주택건설사업』

사업계획 변경승인신청 협의건 검토보고

◦ 옥상녹화가 가능한 부분(근린생활시설 포함)은 다층식재를 우선하여 적용하는 등 전면 옥상녹화를 권장하며, 옥상녹화지 내 키가 큰 그늘목을 식재할 수 있도록 하고(구조안전진단 적정하도록 건축시공) 더불어 텃밭을 조성하여 생태적 기능을 강화하고 시민들에게는 휴게 및 취미생활 공간을 제공하도록 할 것.

▶ 옥상녹화 공간에 비산먼지 등이 발생하지 않도록 전체 공간을 식물로 피복할 수 있도록 보완하여 별도로 계획도면을 제출하고 동작구(공원녹지과)와 협의 후 시공할 것

▶ 옥상조경은 국토교통부 고시 제2013-46호 조경기준 및  『서울시 옥상녹화 상세설계 및 관련도서 작성지침』, 『서울시 건물 옥상 도시농업 기술 지침』 및 우리시 환경홈페이지(http://env.seoul.go.kr)에 따라에 따라 조성

◦ 벽면녹화는 도시경관향상, 대기오염정화, 소음저감, 균열방지, 도시열섬화 방지는 물론 도시녹지량 확충에 큰 도움이 되므로 옹벽, 지하주차장 출입구, 건축물 벽면, 쓰레기분리수거장, 기타 돌출시설물 등 인공구조물 전면부에 겨울철 미관을 고려한 상록덩굴성 식물을 혼합하여 벽면녹화 식재 권장

◦ 수목식재지 주변 및 보행로의 포장은 복사열이 적은 재료를 사용하고, 투수성 포장재를 사용하여 빗물이 지하로 스며들 수 있도록 하며, 녹지는 빗물유입화단 형태로 조성할 것.

◦ 단지외곽은 담장설치를 지양하고 단지내 조경공간과 단지 외곽 및 인접 녹지 등이 하나의 연계된 공간으로 계획하되, 부득이한 경우 생울타리 담장 조성.