검 토 의 견 서

/

○ 대상사업

사 업 명	위 치	규 모	비 고
건축허가신청에 따른 업무협의(신설동 100-26호)	동대문구 신설동 100-26호	지하2층/지상20층 연면적 8,560.64㎡, 지하4층/지상20층 연면적 9,837.08㎡	중구 건축과 -5500(‘16.3.21.)

○ 검토내용

검토분야

검 토 의 견

비 고

빗물관리

○″서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례″제8조, 제9조에 따른 저영향개발 사전 재협의와 관련하여 제출한 도서와 같이 빗물관리시설을 도입할 것.

○ 토사, 도로분진, 낙엽 등 협잡물 또는 침전물 유입으로 설치된 빗물관리시설이 폐색되지 않도록 조치 할 것.

- 협잡물 또는 침전물 막힘 방지시설 또는 청소시설 등을 설치하거나 청소 및 유지관리가 용이하도록 빗물관리시설을 설치할 것.

○ 향후 준공검사 또는 사용승인일로 부터 10일 이내에 붙임3 양식으로 빗물관리시설 설치 결과(감리확인)를 회신하여 주시기 바람.

수질오염

총량관리

○ 수질오염 총량관리 시행지역으로 사업시행으로 인한 오염물질 배출부하량을 다음과 같이 할당하며,

단위유역	준공년도	대상물질	할당부하량(kg/일)			비고
			소계	점	비점
한강H	2016	BOD	0.56	0.32	0.24
		T-P	0.029	0.023	0.006

○ 사업이 완료되거나 취소될 경우 필히 통보해 주시기 바라며, 사업의 변경  으로 연면적 또는 토지면적이 10%이상 확대될 경우 추가 할당을 받아야 함.

물재이용

○ ″물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률 시행규칙″제3조에 따라 빗물이용시설 설치 후 빗물이용시설 설치신고서를 소재지 관할 구청장에게 제출할 것.

지하수

○ 지하수위 이하구간 공사가 포함되는 대규모 공사로서 지하수위계 및 지반침하계가 설치되는 경우, 지하수위 및 지반침하 측정데이터를 공사 착공 시부터 준공 시까지 월 2회 이상 측정한 후 매분기말까지 시 주관부서를 통해 물관리정책과로 제출토록 하며,

○ 상기 공사장 내 설치된 지하수위계에 대하여는 준공 전 존치방안에 대해 서울시물순환정책과 및 자치구 지하수 담당부서와 협의 이행토록 조치

토양

○ 공사 중 오염된 토양이 발견될 경우″토양환경보전법″제10조의4 규정에 따라 토양정화 조치할 것.