검 토 의 견 확 인 서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○ 검토기간 : ’15. 8. 7. ~ ’15. 8. 21.

○ 검토방법 : 서면검토

○ 안건 및 검토위원 : 3개 안건, 총 5명

안건개요	검토의견	관리번호
① 다공성 프리스트레스트 콘크리트 거더 및 분절형 다공성 프리스트레스트 콘크리트 거더교의 제작 및 시공방법 ② 플라스틱 블록과 레진콘크리트 지지대를 사용한 통로부가 확보된 빗물저류조 시공방법 ③ 휨모멘트 전달 분리 시스템이 하단부에 설치된 교대벽체와 강합성 거더 단순거치후 휨모멘트 전달이 가능하도록 연결하는 라멘교 공법	‣ 김태흥 위원 : 10건 제출 ‣ 안태진 위원 : 10건 제출 ‣ 류희구 위원 : 10건 제출 ‣ 인정태 위원 : 9건 제출 ‣ 채원규 위원 : 11건 제출	1977 1978 1979

위 사실을 확인함.

2015.  8.

담당 : 지방시설주사보      김 효 환  (인)

확인 : 기술심사담당관      김 홍 길  (인)