검토의견서

□ 분 야 별 : 강재도장 분야

□ 건    명 : 하이코트 강재도장

□ 특허번호 : 제10-0937632호, 등록일 : 2010.1.12

검토배경	검토내용	비고
○ 콘크리트 수명 단축 시키는 요인인 중성화, 염해등의 알카리 골재 반응으로 반영구적인 콘크리트 수명이‘20~30년’만에 그 수명을 다하고 있는 경우 있음. ○ 종래의 도료는 수지를 접착재로 하여 안료, 방식제, 방청제가 밀착한 상태로 피도물을 보호하기 때문에 결합력이 약하고 쉽게 열화되어 대기중으로 수지가 풍화되면 수분이 침투되고, 도막은 산화하고 분해되어 그 기능을 상실함.	○ 화인세라믹(무기알카리성물질)을 혼합한 수지의 특성과 세라믹 반응중 결합의 메카니즘이 화학적으로 상승효과를 가져와 대기중의 산소, 탄산가스등을 흡수하고 중결합하여 경화하는 특수 세라믹 일액형 도료로서 고도의 내염수성, 내수성, 밀착성, 내습성, 내구성이 우수. ○ 하이코트는 일액반응형 특허 제품으로 특수세라믹(알카리성 물질)을 배합하는 것으로 수지와의 화학변화를 일으켜서 수지가 가진 접착성과 세라믹이 가진 특수한 접착력이 양립하여 생긴 상승효과로 강력한 방식, 방청성과 접착력, 내후성을 발현함.

검토 의견서

□ 분 야 별 : 강재도장 분야

□ 건    명 : 프로코스트 강재도장

□ 특허번호 : 제10-1230290호, 등록일 : 2013.01.31

검토배경	검토내용	비고
◯ 도막의 두께가 200㎛내외로 중방식 도장의 경우 다소 미흡한 도막 두께를 형성하여 내구성과 장기적인 사용성의 성능부족을 나타내는 경향이 있음. 또한 도막의 두께를 두껍게 가져갈 경우 재료비의 증가로 인해 경제성이 떨어지며 재료의 성질에 따라 도막의 균열과 박리 등의 문제를 야기함.	◯ 세라믹 재료를 사용하여 400㎛ 이상의 두께를 경제성 있게 도장할 수 있으며 동절기 염화칼슘 살포에 따른 염해에도 안전하게 대응할 수 있다. 중방식 도장으로 충분한 도막두께를 확보하여 내구성과 사용성능의 저하를 방지하였으며 생애주기(L.C.C)를 고려할 때 경제성 있는 도장이 가능하다.
◯ 기존 도장재의 경우 구도막을 깨끗이 제거하지 못할 경우 신규도막의 하자발생 원인이 되며 유기용제의 사용으로 강교의 특성상 수자원 상부에 위치한 경우가 다수로 환경오염의 2차적인 문제를 야기할 수 있음.	◯ 수용성의 친환경 아크릴계 수지를 바인더로 사용하여 유기용제 등을 사용하지 않아 매우 안전하고 부착력이 우수하여 기존 도막 제거 시 강제의 녹이 일부 남아도 흑녹으로 발청하여 부착력을 증대시킬 수 있으며 수용성 수지의 사용으로 수자원의 오염이 없다.

검토의견서

□ 분 야 별 : 강재도장 분야

□ 건    명 : 기능성 실리우레탄

□ 특허번호 : 제10-0573492호, 등록일 :2006.4.18

검토배경	검토내용	비고
◯ 산성비의 빈도 및 대기오염도가 높은 도심지역의 강재시설물의 부식은 일반지역에 비해 매우 빠르고 강하다. 따라서 도심지역의 방식도장은 일반지역에 비해 도장의 수명 및 보수도장 주기가 더 짧다. ◯ 보수도장은 환경규제강화로 인한 오염방지시설 설치, 불안전한 작업조건 및 교통통제 등으로 만족할만한 품질확보가 어려우며 경제성도 저하되고 도심지역의 보수도장은 대기오염에 충분한 방식기능을 유지하면서, 아울러 보수도장의 제한성을 효과적으로 극복할 수 있는 시공의 간편성 및 편의성을 갖춘 보수도장시스템이 필요하다.	◯ 실리우레탄 도장재는 강한 침투력과 부착력으로 내구성, 내후성 및 내산성이 우수한 기능을 보유하였으며, 특히 기존 중방식 도장계의 하도가 아연금속이 다량 함유되어 높은 알카리성이므로 이를 극복할 수 있도록 우수한 수지 및 기능성안료가 다량 함유된 보수도장용 기능성도료이다. ◯ 실리우레탄 도장재는 환경규제 등의 보수도장의 제한성을 효과적으로 극복한 간단한 표면처리 즉, 들뜬 구도막 및 군집형태 발청만 제거하는 최소한의 바탕처리에도 도장이 가능하며 1가지 도료-1단계 시공 시스템으로 공사기간 단축 및 시공 편의성을 제공하여 보수도장의 효율성 및 경제성을 확보한 보수도장용 기능성 도료이다.

검토의견서

□ 분 야 별 : 강재도장 분야

□ 건    명 : CMP 강재도장

□ 특허번호 : 제10-1007507호, 등록일 :2011.1.4

검토배경	검토내용	비고
○ 강재도장시 초기에는 접착강도를 나타내지만 온도변화에 따른 수축,팽창률이 강재와 상이하여 접착성이 부족하여 박리되는 현상이 있음 ○ 기존 도장기술은 제품 자체의 물성은 우수하나 철재면을 부식시켜 박리되거나 크랙이 발생하는 하거나, 도장막이 투수성이나 통기성이 있어서 습기가 도막에 침투되어 금속을 산화시키는 경향이 있다	○ 본 CPM공법은 내산성 에폭시와 특수 우레탄수지를 이용한 초중방식 도료이며, 유지보수작업에서 접착성이 우수함 ○ 본 공법은 하도에 금속분말과 연질성 에폭시 수지를 사용함으로 유연성과 부착성이 우수하여 박리현상이나 크랙발생이 없으며, 중도에 내산성 에폭시 수지를 이용한 내식성도료는 내산성 내염해성에 우수하며, 상부 도료는 내후성 내산성이 있는 특수 우레탄을 사용함으로 내후성 내산성 내화학성 내충격성이 우수한 중방식 공법으로 구성 됨.