검 수 사 진

■ 본부 조적벽체 균열 및 옥상 캐노피 코킹 보수

회의실 벽체 하부 보수 1	회의실 벽체 하부 보수 2
회의실 벽체 상부, 측면 보수	몽땅 총감독실 상부 보수
1층 복도 보수 1	1층 복도 보수 2
옥상 캐노피 1 (서측)	옥상 캐노피 2 (동측)