겨울철 대비 상수도시설물 점검결과

(미조치 건 결과보고)

< 북부수도사업소 >

□ 점검대상

○ 배수지 :  8개소 (지역 2개소, 1차 6개소)

○ 가압시설 : 38개소 ( 가압장 8개소, 증압장 30개소)

○ 현수관로 : 16개소 0.625㎞ (일반 16개소 0.625㎞)

○ 공동구 : 1개소 1.07㎞

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2017. 10. 26. ~ 11. 15.

○ 점검자 : 박미영, 최용진 외 10명(순찰기동반, 현장기동반, 기전순찰반)

○ 주요점검사항

- 안전관리분야, 배수지․가압장(증압장) 시설물 안전상태 및 관리상태

- 노출 관로 상태(현수관로), 공동구시설물 주변 법면 및 절개지 등 위험여부

□ 점검결과

○ 미조치 건수 : 4건

○ 적출내용 조치사항

① 상계공동구 400㎜ 관로 녹발생 – 조치완료

② 우이가압장 담장 기울어짐 – 조치완료

③ 수유가압장 변실침수 – 조치완료

④ 상계공동구 100㎜분기관 녹발생(본부합동점검) - 조치완료

□ 향후 계획

○ 상수도 시설물의 수시점검을 통한 안전사고 방지

○ 안전점검 지적사항에 대한 신속한 조치

붙 임 : 적출사항 전․후 사진대지

적출사항 정비 전․후 사진대지

< 북부수도사업소 >

상계공동구 400mm 관로 녹발생	조치완료
우이가압장 담장 기울어짐	조치완료
수유가압장 변실 침수	조치완료

상계공동구 100mm 분기관 녹발생 (본부 합동점검 지적사항)	조치완료