붙임1	겨울철대비 문화재 분야별 안전점검 세부사항

점 검 항 목		확 인 내 용
건축물 등 문화재 주요부분		․바닥 포장부위 침하 및 균열 현상 ․건물전체의 부등침하 현상(기울어짐 현상) ․외부 옹벽(축대)의 균열 및 변형 현상 ․건물주변 토량 침하현상 ․하수관로 및 맨홀의 배수, 청소 상태 ․외벽의 전도 위험부위 ․외벽 모르터 또는 콘크리트의 탈락부위 ․외벽 창문 유리의 파손 ․ROOF DRAIN의 상태 ․옥상에 하중(물건)의 과재 여부 ․내부 창,문의 작동상태 ․건물내부의 진동여부 ․천정재(텍스류)의 탈락 및 갈라짐 상태 ․벽지 및 천정지가 찢어진 곳 유무 ․실내의 하중(물건)의 과적 여부 ․건물에서 뚝뚝하는 소리 ․녹물이 흘러 나오는 곳의 유무 ․코킹이 갑자기 떨어진 곳의 유무 ․담장의 전도 징후 ․돌출물(간판, 안테나등)의 탈락 현상 ․지하수 배수펌프 작동상태 ․안전난간의 견고성 ․자체안전 및 재난 관리계획 수립 시행 여부 ․동해, 동파 사고 조치여부
소방 시설	소화기	․용기본체의 부식 유무 ․설치장소의 소화기표시 유무 ․밸브 및 패킹의 노후 및 탈락 여부 ․노즐 등에 이물질 여부 ․사용방법 및 적용화재 표시 유무
	옥내. 외 소화전 설비	․소화전이 통행 또는 피난에 지장이 없고 사용할 때에 쉽게 반출할 수 있는 장소에 설치 됨의 여부 ․소화전함, 펌프, 전동기 주위의 장애물 유무 ․소화전함, 호스, 노즐, 배관, 관부속, 밸브류등의 변형, 손상 부식 여부 ․각 밸브의 개폐조작 용이 여부
	스프링쿨러물분무설비	․제어밸브의 개폐, 작동, 접근 여부 ․배관 및 헤드의 유수 유무 ․동결 또는 부식할 우려가 있는 부분에 보온, 방호조치 여부 ․헤드주위의 작동 필요 공간이 확보 및 살수에 방해가 되는 장애물 여부
	연결송수관, 연결살수설비	․소방펌프차량의 쉽게 접근 여부 ․사용에 지장 여부 ․살수헤드의 살수에 지장이 있는 장애물 유무 ․살수헤드의 파손, 탈락된 여부

점 검 항 목		확 인 내 용
소방 시설	자동화재탐지 ․비상경보설비	․화재발생 감지기의 적정 설치 여부 ․연기감지기의 출입구 부분이나 흡입구가 있는 실내의 부분에 설치 여부 ․비상전원의 방전 여부 ․수신기 조작부 스위치 정상위치 여부 ․비상구 문의 밖으로 열림 및 용이한 개방 여부 ․통로에 피난에 방해가 되는 물건의 방치 여부
	소화용수설비	․저수탱크의 파손, 누수, 동결 등으로 사용상 지장 유무 ․소화용수는 만수 여부 ․사용에 지장이 있는 장애물 방치 여부
전기 시설	위험물 저장취급시설	․불필요한 가연물의 방치 유무 ․전선과 전기기구 등의 스파크 현상에 대한 방지 여부 ․차광 및 환기 설비는 이상 유무 ․위험물 안전관리자 입회하의 위험물을 취급 여부
	가연성 가스시설	․가스누설경보기의 설치 여부 ․용기, 배관, 밸브 및 연소기의 파손, 변형, 노후 또는 부식 여부 ․방화환경조성 및 주의, 경고 표시 부착 및 파손 부분 여부
	방화시설	․내장재의 불연화 여부 ․층별, 면적별, 용도별 방화구획의 설치 여부 ․피난계단이 구조에 맞게 설치되어 있고 입구 또는 내부에 장애물을 쌓아 피난에 지장은 없는가 여부 ․비상구의 폐쇄 또는 다목적으로 사용 여부 ․비상용 승강기의 적법 설치 여부
	변압기	․붓싱 등 애자류 균열, 파손, 단자 접속 상태 점검
	차단기	․접속상태, 변색, 균열 점검
	계전기	․외관의 파손, 오손 상태 점검 ․동작표시기 작동여부 확인 ․동작치(TAP) 설정의 적정 여부 확인 ․헤드주위의 작동 필요 공간이 확보 및 살수에 방해가 되는 장애물 여부
	전선로 및 고압모선	․충전부와의 이격거리 점검 ․케이불 및 부스터의 지지대 파손, 오손 상태 점검 ․접속상태 및 변색, 균열, 열화 상태 점검
	고압기기 (개폐기. 피뢰기, 변상기, 콘덴서, 리액터, 모터 등)	․각 기기 설치상태 점검 ․전력퓨즈 부착상태 점검 ․각 변상기 와관 상태 점검 ․접속상태, 변색, 균열 여부, 외관 변형상태 점검
	수․배전반	․외관 상태 및 잠금 장치 점검 ․수․배전반의 최소 공간거리 점검
	저압	․변압기 2차 선로에서 배전반까지의 배선, 기기 접촉 불량, 파열 상태 점검 ․배선상태. 배선 굵기 및 배선 종류의 적정 여부 점검 ․배선용 차단기 선정의 적정여부, 누전차단기 부설상태 점검