겨울철 대비 도로시설물 안전점검 계획

우리소에서 관리하는 도로시설물에 대하여 겨울철 안전사고 예방 및 시민 불편사항을 최소화 하기 위하여 겨울철대비 안전점검 계획을 수립․시행하고자 함

□ 추진근거

❍ 도로시설과-19850(2014.11.13) : 겨울철 대비 도로시설물 순찰 및 정비계획

□ 안전점검 기간

❍ 점검기간 : 2014. 11. 20(목) ～ 12. 19(금)

□ 도로시설물 현황 및 점검방법

❍ 도로시설물 현황

구분	계	일반교량	고가차도	입체교차	터 널	지하차도	복개구조물
	80	30	19	2	5	12	12
1종	15	2	4	-	4	-	5
2종	25	1	10	-	1	7	6
법정외	40	27	5	2	-	5	1

❍ 점검방법 : 자체점검, 용역사, 외부전문가 합동점검 실시

구분	시설물수	점검시설물 현황
자체점검	26개소	금화터널, 불광천복개2구간, 홍제천1복개4구간,모전교,장통교,의주로지하차도,광통교,봉원고가,홍제천1복개1구간,홍제천1복개2구간,홍제천1복개3구간,사천교,홍연교,홍연2교,홍제교,퇴계로지하차도, 남산1호터널입구지하차도,현저고가, 남산2호터널입구지하차도,증산교, 증산2교, 이태원지하차도, 증산지하보차도, 신사지하차도,성산1교,잠두봉고가차도,

구분	시설물수	점검시설물 현황
용역사합동점검	46개소	서울역고가,서대문고가,수색교,성산고가,중암교,상암교, 중동교,염천교,충정교,진관천교,삼천골다리,북한천다리,성산2교,광교,향동천복개,남산1호(구)터널,한남1고가,남산육교,신응교,남산1호입구IC,삼일교,수표교,관수교,욱천복개1구간,서빙고지하보차도,서소문고가,욱천고가,모래내지하차도,홍제2교,연희I.C,잠수교북단지하보차도,성산3교,연희지하보차도,백련교,녹번천복개,월드컵터널,월드컵대교 접속교,삼각지고가,성산지하차도,홍제천1복개5구간,한남2고가,소월고가,성산교,한강로다리,홍남교,연남교
외부전문가 합동점검	8개소	남산2호 터널,청계천복개(우안),구룡교,두무개다리고가,모래내고가,남산3호터널,욱천복개2구간,불광천복개1구간

○ 자체점검 : 시설물별 담당 2인 1조(B등급 이상 시설물중 2종 및 법정외)

○ 용역사 합동점검 : 정밀점검 및 안전진단 등 용역진행중인 시설물

▷ 용역사 책임기술자와 합동점검

○ 외부전문가 합동점검 : 1종이면서 점검용역 중이 아닌 시설물

▷ 시설안전자문위원단 주치의와 합동점검

❍ 주요점검 사항

- 공통사항 : 한파대비 화재우려지역, 고드름 및 결빙우려지역 집중점검, 포장파손 등

- 교량 및 고가 : 교량 받침 가동상태, 신축이음부 퇴적 및 배수시설 상태 등

- 터널, 지하차도 : 갱구부 사면 등 옹벽 손상여부, 배수로 막힘, 타일탈락 등

- 복개구조물 : 구조물 누수, 하상 토사적치 및 기초하부 세굴여부 등

□ 점검결과 조치

○ 경미한 사항은 공무직 활용 즉시 보수

○ 즉시 보수조치가 어려운사항은 일상유지보수공사에서 보수

○ 구조물의 안전에 영향을 주는 특이사항 적출시 즉시보고 및 자문위원과 합동점검 후 조치계획 수립

□ 행정사항

❍ 점검결과는 안전점검 보고 서식에 의거 지적사항 및 조치결과를 작성하여 도로시설과에 제출(2014. 12. 19까지)  끝.