겨울철대비 상수도시설물 점검결과

□ 점검대상

○ 배수지 개소 (지역 7개소, 1차 2개소)

○ 가압시설 : 31개소 (가압장 7개소, 증압장 24개소)

○ 현수관로 : 3개소 1.882㎞ (한강 1개소 1.547㎞, 일반 2개소 0.335㎞)

○ 공 동 구 : 1개소 4.13㎞

○ 지하철 공사장 : 4개소

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2020. 12. 7.(월) ~ 12. 31.(목)

○ 점검자 : 김재영외 13명

○ 주요점검사항

- 구조물 균열, 주변 옹벽 등 사면 안정상태, 누수 등 이상징후

- 현수관 보온상태 및 누수여부 확인

- 공사장 주변 배수처리 및 타시설물 설치 안전 유무

□ 점검결과

○ 적출건수 : 2건(조치완료 2건)

- 배수지 2건(양재배수지 2건)

○ 적출내용 및 조치사항

- 양재배수지 수목제거 : 12월 조치완료

□ 향후 계획

○ 겨울철 대비 시설물 점검 및 보수에 만전을 기하고자 합니다

붙임 : 적출사항 전․후 사진대지

적출사항 정비 전․후 사진대지

양재배수지 수목제거	완료 내용
양재배수지 수목제거	완료 내용