문서번호	행정관리과-13323
결재일자	2016.12.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		행정관리과장	구의아리수정수센터소장
협 조
	정수시설과장

2016년 겨울철 자연재난대비

부동산문화재 안전점검 추진계획

2016. 12.

구의아리수정수센터

(행정관리과)

- 2016년 겨울철 자연재난대비 -

부동산문화재 안전점검 추진계획

겨울철에 주로 발생하는 폭설, 화재 등 각종 재해 및 안전사고에 대비하여 사전 안전점검을 실시하고, 추가로 발생할 수 있는 재해 예방에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진 근거

❍ 문화재보호법 제14조(화재 및 재난방지 등), 제44조(정기조사)

❍ 2016년 겨울철 종합대책(기획담당관-20316, 2016.11.16.)

Ⅱ		추진 개요

❍ 점검대상 :부동산문화재 1개소

- 구의정수장1,2공장 : 1개소

총계 ①+②+③	국가지정문화재(서울시 소재)							서울시지정문화재
	소계 ①	국보	보물	사적	명승	중요민속 문화재	등록 문화재	소계 ③	유형 문화재	기념물	민속 문화재	문화재자료
1	1						1

❍ 점검기간 : `16. 12. 29.(목) ~  `16. 12. 30.(금)

❍ 점검방법 : 점검대상 문화재  자체점검

Ⅲ		세부 추진사항

□ 주요 점검방법 및 내용

❍ 점검방법

- 점검대상 문화재  점검표에 의거 실시(붙임2 참조)

- 전기분야 시설과 협조하여 합동점검

- 소방분야 소방안전관리자,소방시설 담당자 합동 점검

- 시설물 분야 문화재 담당자 점검

❍ 점검반 편성

- 점검반장 : 행정관리과장

- 전기점검 : 정수시설과 허도영(전기 안전관리자)

- 소방점검 : 행정관리과 김점철(소방안전관리자),장구익(소방실무자)

- 시설물점검 : 행정관리과 김점철(문화재 담당자)

❍ 점검내용(붙임3 참조)

- 문화재 주요부분 안전점검

- 겨울철 자연재난대비 사전준비 사항

- 소화설비(소화전, 소화기 등) 관리상태 점검

- 전기설비(누전차단기, 전기 배선상태 점검 등)

❍ 점검일시 : 2016.12.29. ~30

□ 점검결과 조치

❍ 경미한 사항 : 즉시 현장 시정조치

❍ 예산이 필요한 사항 : 예산반영 후 조치

Ⅳ		행정사항

❍ 점검결과 : `16. 12. 30.(금)까지 역사문화재과 제출(붙임2 제출서식)

붙 임 : 1. 안전점검 결과 제출서식 1부

2. 문화재 세부점검 사항 1부.  끝.

붙임2 (양식)	겨울철대비 문화재 분야별 안전점검 결과

□ 점검대상

○ 문화재 제1공장

○ 문화재 제2공장

□ 점검개요

○ 점검일시, 점검반 편성, 점검내용 등

-

□ 점검결과

○ 적출건수, 적출내용 및 조치결과 등

-

-

※ 점검사진, 조치 전, 후 사진 첨부

□ 향후 추진계획

○

붙임 : 세부 적출내용 및 조치사항

[ 붙임 ] 세부 적출내용 및 조치사항

연번	기관 및 부서명	문화재명	위치	점검결과 (적출내용)	조치사항	비고

붙임3	겨울철 자연재난대비 문화재 분야별 안전점검 세부사항

점 검 항 목		확 인 내 용
소방 시설	자동화재탐지 ․비상경보설비	․화재발생 감지기의 적정 설치 여부 ․연기감지기의 출입구 부분이나 흡입구가 있는 실내의 부분에 설치 여부 ․비상전원의 방전 여부 ․수신기 조작부 스위치 정상위치 여부 ․비상구 문의 밖으로 열림 및 용이한 개방 여부 ․통로에 피난에 방해가 되는 물건의 방치 여부
	소화용수설비	․저수탱크의 파손, 누수, 동결 등으로 사용상 지장 유무 ․소화용수는 만수 여부 ․사용에 지장이 있는 장애물 방치 여부
전기 시설	위험물 저장취급시설	․불필요한 가연물의 방치 유무 ․전선과 전기기구 등의 스파크 현상에 대한 방지 여부 ․차광 및 환기 설비는 이상 유무 ․위험물 안전관리자 입회하의 위험물을 취급 여부
	가연성 가스시설	․가스누설경보기의 설치 여부 ․용기, 배관, 밸브 및 연소기의 파손, 변형, 노후 또는 부식 여부 ․방화환경조성 및 주의, 경고 표시 부착 및 파손 부분 여부
	방화시설	․내장재의 불연화 여부 ․층별, 면적별, 용도별 방화구획의 설치 여부 ․피난계단이 구조에 맞게 설치되어 있고 입구 또는 내부에 장애물을 쌓아 피난에 지장은 없는가 여부 ․비상구의 폐쇄 또는 다목적으로 사용 여부 ․비상용 승강기의 적법 설치 여부
	변압기	․붓싱 등 애자류 균열, 파손, 단자 접속 상태 점검
	차단기	․접속상태, 변색, 균열 점검
	계전기	․외관의 파손, 오손 상태 점검 ․동작표시기 작동여부 확인 ․동작치(TAP) 설정의 적정 여부 확인 ․헤드주위의 작동 필요 공간이 확보 및 살수에 방해가 되는 장애물 여부
	전선로 및 고압모선	․충전부와의 이격거리 점검 ․케이불 및 부스터의 지지대 파손, 오손 상태 점검 ․접속상태 및 변색, 균열, 열화 상태 점검
	고압기기 (개폐기. 피뢰기, 변상기, 콘덴서, 리액터, 모터 등)	․각 기기 설치상태 점검 ․전력퓨즈 부착상태 점검 ․각 변상기 와관 상태 점검 ․접속상태, 변색, 균열 여부, 외관 변형상태 점검
	수․배전반	․외관 상태 및 잠금 장치 점검 ․수․배전반의 최소 공간거리 점검
	저압	․변압기 2차 선로에서 배전반까지의 배선, 기기 접촉 불량, 파열 상태 점검 ․배선상태. 배선 굵기 및 배선 종류의 적정 여부 점검 ․배선용 차단기 선정의 적정여부, 누전차단기 부설상태 점검

끝.