겨울철 소방장비 관리요령

강   서   소   방   서

(장비회계팀)

겨울철 소방장비 관리요령

❖ 겨울철 소방장비 관리요령을 시달하여 소방장비의 가동률을 높여 소방공무원의 안전을 도모하고 효과적인 진압작전을 수행하고자 함.

추진방향

❍ 철저한 보온관리로 소방장비 가동율 최대화

❍ 계획점검 ․ 정비로 고장 및 공장입고 일수 최소화

❍ 고장부위별 정비방법 및 200만원 이상견적시 본부에 보고 일괄 정비체제로 전환

❍ 경미한 고장 및 부품교체는 자체수리 또는 이동정비반 활용

관리기간 : 2014. 11. 1 ～ 2015. 2. 28(120일간)

세부추진계획

1	겨울철 소방장비 관리와 필요성

가. 소방장비 관리

- 소방장비의 안전성을 최고도로 높이고 겨울철 가동률을 최대화 하기 위하여

철저한 점검을 이행함으로써 소방장비의 결함 이나 고장 요인을 찾아내어

합리적으로 정비관리하여 겨울철 소방장비 100% 가동률 확보 소방장비             운영자 작동방법 숙지 및 응급조치 능력 점검 등

나. 소방장비 관리의 필요성

- 냉각계통의 관리 소홀로 동파의 원인이 된다.

- 겨울철 저온으로 소방장비 조작이 잘되지 않으므로 신속한 가동을 하지 못한다.

- 가동 도중에 고장이 나기 쉬우므로 안전사고 발생 등 소방 업무 수행              차질의 접적인 원인이 된다.

- 고장발생시 많은 수리비가 들고 연료 소모량이 늘어나므로 비 경제적이다.

- 각종 민원발생 소지가 되어 대 시민 불만의 요인이 된다.

2	겨울철 소방장비 관리 요령

가. 소방장비 정기점검

❍ 관련근거

- 소방장비관리규칙 : 개정 2008.10.04 행정안전부령 제 248호

- 2014년도 소방재난업무가이드(안전지원행정편)제3항 소방장비 운용 및 관리 내실화

❍ 실시시기

- 일일점검․정비 : 운용 전․중․후 및 소방공무원 일과표에 정하는 시간

- 주간점검․정비 : 매주 1회(서별 자체계획)

- 월간점검․정비 : 매월 1회(서별 자체계획)

❍  점검시 유의사항 : 4각(시각, 촉각, 후각, 예측)

- 눈으로 똑똑히 보고 확인한다.(시각)

- 손으로 대어 보고 확인한다.(촉각)

- 냄새를 맡아 보고 확인한다.(후각)

- 점검 ․ 정비 주기 및 정기교환 주기를 확인한다.(예측)

❍ 점검정비 결과 조치

- 경미한 사항 : 자체시정

- 중요한 사항 : 수리(특장차량은 전문정비업체)의뢰

나. 보온관리

❍ 차고안의 온도는 항상 영상온도 유지하여야 한다.

❍ 차고안 보온을 위하여는 폐수관 등을 활용 차고밑 부분에 방풍 장치를 하여

보온 효과를 거들 수 있도록 한다.

❍ 차량에는 동파방지를 위하여 엔진냉각 계통 및 주펌프실에 부동액을 주입 한다.

❍ 겨울철 차량 엔진시동 등을 점검하여 출동 및 운행에 대비토록 하여야 한다.

❍ 폭설시에 대비하여서는 염화칼슘, 모래, 고임목 등 월동 장구를 확보, 적재

하여야 한다.

다. 안전장구 확보(염화칼슘 비치)

구 분 차종별	체 인	바 퀴 고임목	모 래 주머니	삽	염화칼슘
소 방 차	1조	4개	4포	1개	2포
구 급 차	1조	2개	4포
행 정 차 (승용,승합,화물)	1조	2개	2포

라. 자체 정비체계 활성화(이동정비반)

❍ 대상업무

- 소방장비 고장 시 긴급이동정비반 출동하여 응급처치

- 고장 수리요인 발생 시 점검하여 공장입고 등 수리의뢰 판단

- 정기적으로 119안전센터를 순회하여 소방장비별 예방점검․정비

❍  편    성

- 소방서별 2개조 6명『3교대 3개조 9명』으로 편성운영

- 자격증소지자 또는 유경험자로 편성

❍  운    영

- 이동정비반을 119안전센터에 배치하여 운영

- 경미한 고장이나 소모품 등의 교체는 자체적으로 정비

- 매월 또는 이상 시 119안전센터 순회점검 ․ 정비

마. 긴급정비대비 부품 확보

❍  대    상

- 정기교환이 필요한 부품

- 이동정비반에 의하여 정비가 가능한 부품

- 정비․교환 비율이 높은 부품

바. 겨울철 소방자동차 중점 점검 분야

구 분	점검내용	참고사항	비고
냉각계통	- 부동액은 넣었는가 - 부동액과 냉각수의 혼합 비율이 서울지방 최저기온 (-30℃)에 알맞는가 - 라디에이터 위 아래 호스, 워터펌프 등에서 냉각수가 새지 않는가 - 수온조절기는 제대로 작용 되는가 - 소방펌프측 드레인 밸브는 제대로 동작하는가 - 소방펌프측 배관라인의 보온 장치는 제대로 작동하는가	- 부동액 넣기 전에는 라디 에이터와 엔진의 냉각수를 완전히 빼낸 다음에 부동액과 물을 40:60비율로 섞어 넣어야 물 통로 및 라디에이터 부식을 방지할 수 있음.
윤활계통	- 엔진오일의 점도가 계절에 맞는가 - 오일은 적정한 시기에 교환해 주었는가	- 겨울철은 점도가 낮은 오일을 사용하는 것이 바람직함.

구 분	점검내용	참고사항	비고
연료계통	- 연료휠타는 교환 시기에 교환해 주었는가 - 연료호스의 누유여부	- 기온이 낮으면 수증기가 응축 되어 연료탱크에 수분이 생기 므로 될 수 있는대로 연료탱크에 연료를 가득 넣어 두도록 함.
전기계통	- 베터리의 충전상태가 좋은가 - 배터리액은 정상인가 - 팬벨트의 장력은 정상인가 - 발전기의 전기 접속단자에 흔들림이 없는가	- 겨울에는 엔진시동이 잘 안 되고 전기 소비량이 많으므로 전기 계통을 잘 점검해야 한다. - 기온이 내려가면 배터리의 기능이 떨어지게 된다.
타 이 어	- 차종에 따라 공기압은 정상인가 - 스페어타이어는 공기압력이 정상인가	- 스페어 타이어는 사용 중인 타이어 보다 공기압을 5～10% 더 주입해 준다.