겨울철 잠수활동 일반

1) 중량벨트 및 부력 시스템에 대하여

건식잠수복 잠수에서 중성부력을 얻기 위해서는 상당한 양의 웨이트를 착용해야 한다는 것은 일반적인 오해다. 잠수자의 신체적인 특징, 건식잠수복의 형태, 사용하는 공기통의 종류, 내의의 종류와 두께에 따라 달라지지만 많은 잠수자들은 약간의 중량만 추가하고도 중성부력을 얻을 수 있다.

건식잠수복을 적절히 이용하는 방법은 스퀘즈(squeezes:압착)를 방지하기 위해 필요한 정도의 최소한의 공기만 건식잠수복 안에 남겨놓는 것이다. 건식잠수복 내부에 과다한 양의 공기를 남기는 잠수자들은 그렇지 않은 경우보다 훨씬 많은 웨이트를 착용해야 한다. 이 경우 잠수하는 동안에 부력 문제를 일으킬 수 있다.

적절한 부력과 활동의 자연스러움을 얻기 위해서 중량벨트의 중량을  신체의 여러 부분으로 재분배하는 것이 좋다. 발목 웨이트를 이용하는 것이 하나의 방법으로 1～1.5Kg의 구슬 납을 발목에 착용함으로써 다리가 잠수자의 머리보다 위쪽으로 올라가는 것을 막아 주기도 한다.

2) 실린더와 밸브의 조합에 대하여

얼음밑 잠수에서는 원하는 잠수작업을 완수하기 위해서 충분한 공기 공급이 필요하고, 잠재적인 위기상황을 대비해서 보조 공기원이 있어야 한다. 주 실린더는 최소한 80이나 100( ft³)용량의 실린더를 생각해야 한다. 여기에 Y나 H 밸브를 장착해서 한 개의 실린더에 2개의 독립된 압력조절기를 결합할 수 있으면 더욱더 안전하다.

따라서 안전을 위해 최소한 2개의 별도 압력조절기(1단계와 2단계 모두 독립된)를 구비해서  사용하면 더욱 안전하다. 빙점의 환경에서는 O링이 거칠어질 수 있다. 따라서 닦아주고 그리이스유를 자주 발라줘야 하며 갈라진 곳 없는지 점검해야 한다.

3) 건식잠수복 적응훈련

건식잠수복은 복잡한 잠수장비이며 사용하는데 편하고 익숙해지기 위해서는 연습이 필요하다. 얼음밑 잠수훈련을 하기 전에 건식잠수복 적응훈련을 해야한다. 여름철 잠수를 하고 장시간 이후 다시 잠수를 하더라도 예전 잠수활동에 가깝게 잠수를 할 수 없다 그것은 수중활동 적응도가 떨어지기 때문이다. 전에 알고 있는 지식이라 하더라도 반복해서 배워야 할 특별한 것들이 많다. 습식잠수복을 착용하는데 익숙한 잠수자들은 건식잠수복을 착용하는 것이 처음에는 불편하고 거북할 수 있다. 방수기능을 하는 건식잠수복 내부에 보온을 위해서 내의까지 착용해야 하기 때문에 건식잠수복을 입게되면 물 밖에서는 거북할 정도로 덩치가 커진다. 또한 방수를 위해 목과 손목의 씰이 피부와 밀착되는데 이는 목과 손목을 조여서 혈액의 순환과 호흡에 영향을 미쳐 불편을 초래할 수 있으므로 여기에도 익숙해져야 한다.

4) 얼음밑 잠수에서의 줄․손 신호

모든 수난구조대원은 잠수자, 표면의 안전로프확보자 및 구조대기잠수자로서의 역할을 돌아가면서 훈련해 봐야 한다. 실제 수난사고 현장에서 관련된 임무에 대한 능력을 확보할 수 있기 때문이다.

줄이나 손을 이용한 신호는 강하고 힘있게 전달되어야 하며, 신호가 전해지는 동안 애매하게 해석되어 혼돈을 일으키지 않도록 명확한 행동을 취해야 한다. 특히 표면의 안전로프확보자는 줄을 항상 팽팽하게 유지하며 잠수자의 상태를 알아보기 위해 2～3분에 한번씩 줄을 당겨 신호를 보낸다.

(1) 표면의 안전확보자가 → 잠수자에게

① 1번 당김 : 이상 없는가? / 하잠시 정지하라.

② 2번 당김 : 하잠하라/상승시는 초과 상승했다/지시가 있을 때까지 하잠하라

③ 3번 당김 : 늦추어진 줄을 당겨 올려라.

④ 4번 당김 : 상승 시켜라. / 2-1번 당김 : 알았다.

(2) 잠수자가 → 표면의 안전확보자에게

① 1번 당김 : 이상 없다. / 수저 도착.

② 2번 당김 : 줄을 늦추어라.

③ 3번 당김 : 늦추어진 줄을 당겨 올려라

④ 4번 당김 : 상승 시켜라. / 2-1번 당김 : 알았다.

(3) 특수신호

① 1-2-3 : 짧은 줄을 보내라.

② 5번 당김 : 긴 줄을 보내라.

(4) 비상신호

① 2-2-2 : 나는 엉켰다. / 도움이 필요하다.

② 3-3-3 : 나는 엉켰다. / 혼자서 처리 할 수 있다.

③ 4-4-4 : 나를 즉시 상승 시켜라.

※ 긴급 시 신호는 현장에서 가장 간편한 신호를 정하여 사용토록 한다.

(5) 수색신호 (표면의 안전확보자가 →잠수자에게)

※ 수색 줄 없이

① 1번 당김 : 정지하여 너의 주위를 수색하라.

② 2번 당김 : 줄을 늦추면 보조대원으로부터 물러나고 당기면 앞으로 오라.

③ 3번 당김 : 표면의 안전확보자를 향해 오른편으로 가라.

④ 4번 당김 : 표면의 안전확보자를 향해 왼편으로 가라.

⑤ 7번 당김 : 수색 시작 또는 끝.

※ 수색줄 사용할 시

① 1번 당김 : 정지하여 너의 주위를 수색하라.

② 2번 당김 : 엥카로부터 물러나라.

③ 3번 당김 : 엥카를 향해 오른편으로 가라.

④ 4번 당김 : 엥카를 향해 왼편으로 가라.

⑤ 7번 당김 : 수색 시작 또는 끝.

(6) 주의사항

① 모든 신호는 주어진 대로 답한다.

② 신호는 부드럽고 절도 있게 하라.

③ 정해진 신호 외에 필요에 따라 잠수자과 표면의 안전확보자 간에

특수 신호를 만들어 사용 할 수 있다.

5) 얼음밑 잠수훈련의 계획과 준비

입수를 위한 얼음 구멍의 모양은 여러 가지가 있을 수 있다. 대부분의 경우 삼각형 구멍을 사용한다. 삼각형은 사각형보다 변이 하나 적기 때문에 그만큼 구멍을 뚫기 쉽다. 또한 삼각형 구멍의 모서리 각도는 입수와 출수에도 편리하다. 얼음 구멍의 크기는 두명의 잠수자와 대기안전 잠수자가 동시에 들어갈 수 있을 정도면 충분하다. 따라서 변의 길이가 1.5m～1.8m 정도는 되야 한다.

또한 수심은 5미터에서 10미터 사이가 적당하다 너무 수심이 깊으면 공기의 양과 밀도에 따라 자연방출 현상이 발생할 가능성이 많음으로 주의해야한다.

수면을 덮고 있는 얼음 위에 쌓인 눈을 치워주면 수중의 시야가 훨씬 나아질 수 있다. 또한 수중의 잠수자들이 입구를 찾는데 도움이 되도록 구멍을 중심으로 눈을 치워서 바퀴 살처럼 방사상 라인을 만들어주는 방법도 있다. 입구 방향을 향하여 V자를 만들어주는 것이 좋다. 케미컬나이트 또는 깜빡이는 작은 스트로브 라이트를 줄에에 묶어 수중에 두는 것도 잠수자들이 입구를 찾는데 도움이 된다.

6) 동계잠수의 준비와 브리핑

현장의 준비가 완료되면 잠수를 시작하기 전에 먼저 잠수의 목적, 최대 수심, 잠수 시간, 임무 및 책임, 입수 구멍에서 움직이는 거리, 물리․ 생물학적 위험 그리고 비상시 절차 등에 대해 브리핑한다.

또한 표면의 안전로프확보자와 줄 당김 신호도 반복해서 연습해 본다. 줄 당김 신호는 간단해야 하고 모든 참가자들이 잘 알고 있어야 한다. 표면의 안전로프확보자는 잠수자들의 움직임을 방해하지 않으면서도 줄이 느슨하지 않게 유지되도록 해야 하며, 모든 상황이 정상적인지 확인하기 위해서 매 2～3분마다 줄을 한번 당겨서 잠수자와 이상유무 신호를 주고받아야 한다.

얼음밑 잠수에 필요한 대원의 임무는 얼음밑 잠수자 외에도 표면의 안전로프확보자(Tender), 구조대기잠수자(Safety diver), 기타 수면보조대원들이 잠수자를 도우며 대기해야 한다.

표면의 안전확보자는 동계잠수에서 잠수자들의 장비 결합과 장비 착용 등을 도와야 하고, 잠수자들이 수중에 있을 때는 안전줄을 잡고 줄 당김 신호를 통해서 잠수자와 지속적으로 연락을 취한다.

구조대기잠수자는 잠수자들이 수중에 있을 때 언제라도 바로 뛰어들어갈 수 있도록 장비를 결합해 놓고 잠수복을 착용하고 대기해야 한다. 그 외 별도의 수면대원들이 대기하면서 비상시에 도움을 요청하거나 , 구조대기잠수자 보조하거나, 잠수자들이 입․출수할 때 도와주어야 한다.

7) 안전줄 및 하강줄 설치

(1) 장비 : 짝줄, 안전줄, 엥카, 하강줄, 카라비너, 슬링, 스크류, 망치,  보조줄

(2) 안전줄 및 짝줄준비

안전줄은 매 피트나 미터를 표시하여 잠수자의 거리 및 위치를 파악할 수 있게 하고 안전줄은 수중활동 거리보다 여유있게 만들어 사용한다. 안전줄 끝은 스크류 등을 얼음에 박아 표면의 안전확보자가 안전줄을 놓칠 것을 대비하여 안전줄 끝을 매듭을 하여 카러비너로 스크류에 연결한다. 잠수자 한사람에 고리를 2개 만들어 하나는 하네스에 카라비너로 연결하고 다른 고리는 잠수자에 손목에 넣을 수 있도록 매듭을 해준다. 고리의 첫지점은 손목에 거는 신호줄 이어야 한다. 2차적인 고리는 하네스 D형고리에 연결한다. 짝줄은 2개가 준비되어 잠수자, 구조대기잠수자가 착용하고 잠수할 수 있도록 준비해둔다.

(3) 하강줄(Descending line) 설치

하강줄은 먼저 엥카(Anchor)를 50㎜정도 주 로프를 엥카고리를 통과 시켜 고정매듭으로 고리를 만든 다음 입․출수 구멍 바깥쪽 중간부분에 넣어 하강줄을 탄력있게 잡아당겨 아이스 스크류를 가장자리에 박은 다음 감아매기를 하여 스크류에 연결하고, 잔여 로프가 남지 않게 매듭처리를 한다.

얼음밑 훈련을 위해서는 입출수 구멍 3곳에 엥카를 설치한 다음 거리를 표시한 바닥표시줄과 얼음밑 표시줄을 설치한다. 설치방법은 카라비너 3개와 슬링3개를 준비하여 유영이 시작되는 지점으로부터 아래쪽으로 잠수자가 바닥표시줄과 얼음밑 표시줄 2줄을 가지고 첫 엥카지점에 슬링과 비너를 사용하여 바닥줄을 통과시키고 2번째 엥카 및 마지막 엥카까지 로프를 통과 시켜 얼음에 박혀있는 스크류에 장력을 주어 묶어 매듭 한다 얼음밑 로프를 양쪽 끝을 장력을 주어 스크류에 매듭처리 한다.

8) 얼음밑 잠수의 실시 절차

얼음밑 잠수는 최소 9명이 한팀이 되어야 하며 지휘자 1명, 잠수조 2명, 구조대기잠수조 2명, 표면의 안전확보자 4명(잠수조와 구조대기잠수조에 각 2명씩)으로 구성한다.

잠수전이나 잠수중에 신체의 이상이나 장비의 문제가 발생하면 즉시 잠수를 중단하고 표면의 안전확보자에게 알리고 비상조치를 취하면서 출구 쪽으로 이동하여 잠수를 끝마치도록 하여야 한다.

잠수자와 표면의 안전로프확보자 간의 줄신호는 잠수전 미리 정하여 확인해두어야 한다. 줄신호의 종류는 기본적으로 이상유무, 줄을 늦춰라, 늦춘 줄을 당겨라, 비상 또는 문제발생 등 4가지는 되어야 하며 수색 시는 수색신호를 추가하는 등 잠수의 특성에 따라 신호의 종류를 포함시킬 수 있다. 그러나 너무 많은 신호를 사용할 경우에는 다른 신호와 혼동하기 쉬우므로 주의를 하여야 한다. 잠수 중 줄 신호는 반드시 회답을 받아야 하며 회답을 보낼 때는 복명 복창하는 식으로 똑같이 대답하면 된다. 줄 당김 신호의 인식이 잘되도록 항상 안전로프는 적당히 팽팽하게 유지되어야 하며 당기는 동작은 큰 동작으로 동작시간이 길어서 의도적으로 그렇게 하는 것처럼 느껴지도록 해야한다. 줄 신호 시간간격은 잠수자로 부터 아무런 신호가 없을 때 일정한 시간간격을 두고 표면의 안전확보자가 잠수자에게 계속해서 이상유무를 확인하여야 한다. 만약 종잡을 수 없는 줄당김 신호 또는 회신이 없는 경우는 긴급신호로 간주하고 안전줄을 당긴다, 안전줄을 당겨도 잠수자가 확인이 안되면 즉시 거리와 방향을 인식하여 구조대기잠수자에게 정보를 전달하고 입수시켜 수색 및 구조를 실시하도록 하여야한다

얼음밑 잠수 준비가 모두 완료되고 잠수자들이 건식잠수복을 착용하면 지휘자는 잠수를 진행시킨다. 표면의 안전확보자는 먼저 잠수자에게 하네스와 중량벨트를 착용시키고 얼음 구멍 입구에 걸터앉게 하여 BC와 공기탱크, 장갑, 오리발, 수경 등을 착용하도록 도와준다. 안전줄을 잠수자의 하네스에 부착하고 공기탱크 밸브를 완전히 열어준다.

최종 짝 확인의 일환으로 잠수자와 표면안전확보자는 모든 장비가 적절하게 위치되어 있으며 정상적으로 작동되는지 확인한다. 이 때 자연방출을 방지하기 위해 호흡조절기는 대기 중에서 물지 않고 수중에서 물고 호흡하여 확인하고 하잠하는 것으로 한다.

가장 좋은 입수 방법은 구멍의 가장자리에 앉아서 입수하는 것으로 잠수자가 양손을 한쪽으로 짚고서 몸을 돌려서 발부터 물 속으로 들어가는 것이다. 두 잠수자는 가볍게 하강해서 자신의 호흡조절기를 확인하고 서로 눈으로 확인하면서 함께 하강한다. 밸브가 동결되는 것을 방지하기 위해 BC와 건식잠수복에 공기를 주입할 때는 1초 이하의 짧은 간격으로 인플레이터를 작동시켜야 한다.

잠수자는 바닥의 퇴적물이 떠올라서 시야가 흐려지지 않도록 주의해야 하는데 특히 바닥이 뻘인 경우에는 바닥에 닿지 않도록 해야한다. 또한 줄이 엉키는 것을 방지하기 위해서 잠수자들은 서로 교차하지 않도록 주의한다.

표면안전확보자와 잠수자는 줄 당김 신호를 이용해서 자주 연락을 취한다. 표면의 안전확보자는 잠수활동이 진행되는 동안 안전줄을 잡고 있어야 하며, 잠수자 역시 줄 당김 신호를 느끼기 위해서 한 손에 줄을 잡고 있어야 한다.

잠수자는 잠수 초기에 미리 결정했던 최대 수심으로 내려가야 하고 점차 얕은 쪽으로 올라오면서 잠수활동을 해야 한다. 표면의 안전확보자는 잠수자가 필요한 만큼의 줄만 풀어줘야 한다. 입수지점에서 30미터까지 최대거리를 허용하는 것이 일반적이다. 잠수자는 수심과 잠수시간, 공기압 등을 자주 확인해야 한다.

동계잠수에서도 공기의 법칙은 1/3 법칙을 따른다. 즉 하강해서 구멍으로부터 최대로 먼 거리까지 이동할 때 1/3의 공기를 사용하고, 얼음 구멍으로 되돌아오는데 1/3을 사용하며 나머지 1/3은 비상시를 위해서 남겨둔다.

얼음 구멍을 잃어버렸을 때 구조대기잠수자가 수색을 해올 때까지 기다릴 수 있도록 충분히 호흡할 공기를 보유하고 있는 것이 현명하다. 또한 안전감압정지를 실시할 수 있을 정도로 충분한 공기를 남겨두고 있어야 한다.

9) 짝호흡

짝 호흡은 잠수대원이 공기를 모두 소비하거나 호흡조절기 1단계 및 2단계가 동결되어 자연방출 현상이 일어나 호흡기능을 상실하였을 때 동료의 공기를 나누어 호흡하는 기술이다

(1) 짝 호흡 시 너무 당황하거나 침착하지 못하면 위험을 초래할 수 있음으로 무엇보다 침착하고 여유 있게 행동하는 것이 안전하다.

짝 호흡 시행은 짝 호흡이 필요한 대원이 먼저 자기의 마우스피스를 가리키고 수신호로 자기의 호흡기가 이상이 생겼다는 것을 짝에게 알려 짝 호흡을 할 것을 요청한다.

(2) 동료의 마우스피스를 빼앗지 말고 동료가 마우스피스를 잡고 있는 손에 한 손을 얹고 나머지 한 손은 동료의 팔이나 벨트를 잡음으로써 둘이 떨어지는 것을 방지한다.

(3) 동료는 우선 마우스피스를 잡고 숨을 크게 들이쉰 후 마우스 피스를 자기의 짝에게 넘겨주면 그는 동료의 손위에 얹은 손으로 마우스피스를 자기의 입으로 인도한다. 2명은 마우스피스에서 손을 떼어서는 안된다.

(4) 마우스피스를 번갈아 사용하는 사이 그곳에 물이 유입될 경우 숨을 들이쉬기 전에 마우스피스를 훅 불어서 그 안에 고인 물을 빼낸다.

(5) 마우스피스 안의 물이 모두 배출되지 않을 경우를 생각해서 큰숨을 두 번 정도 들이쉬고 마우스피스를 동료에게 건네준다. 그러면 동료도 숨을 크게 두 번 들이쉬고 그 후에 동일한 사이클이 반복된다.

(6) 숨을 들이쉰 사람은 다른 사람보다 부력이 커지므로 서로 떨어지지 않도록 특히 조심한다. 과 호흡으로 인한 예상치 않은 상승의 우려가 있으므로 주변의 환경을 유심히 관찰하여 급상승에 유의한다.

(7) 이러한 호흡사이클을 반복함으로써 유연한 리듬이 이루어져 호흡사이클이 안정되어 지고 적당한 신호가 교환된 후에 물위로 부상을 시작할 수 있다.

(8) 부상(浮上)하는 도중의 폐의 압력이 감소되는 효과를 방지하기 위해 서서히 숨을 내쉬어야 한다.

10) 얼음 밑 유영

(1) 얼음밑 유영(遊泳)에서 처음 유영시 당황하여 호흡을 빨리하는 경우가 있으나, 침착하게 천천히 유영하면 정상 호흡으로 먼 거리를 유영할 수 있다.

(2) 유영시는 시야는 수중 먼 곳에서부터 가까운 곳으로 시야를 확보하면서 짝과의 안전에 대한 이상유무를 확인하는 것이 무엇보다 중요하다.

(3) 너무 급하게 유영을 하면 호흡이 빨라져 호흡기의 자연방출 현상이 일어날 가능성이 있음으로 천천히 여유 있게 유영한다.

(4) 잠수자의 유영 능력이 짝과 다를 때에는 유영이 늦은 짝에게 속도를 맞추어 유영하는 것이 바람직하다.

(5) 짝과의 유영 좌우 간격이 너무 멀게되면 짝의 안전유무를 확인할 수 없음으로 너무 떨어져 유영하는 것은 바람직하지 못하다.

(6) 유영시 가장 중요한 것은 짝과의 호흡이 중요함으로 짝의 안전을 상호간에 확인하여 안전하게 잠수를 마치는 것이 무엇보다 중요하다.