▣겨울철 소방자동차 중점 점검 분야

구 분	점검내용	참고사항	비고
냉각계통	- 부동액은 넣었는가 - 라디에이터 위 아래 호스, 워터펌프 등에서 냉각수가 새지 않는가 - 수온조절기는 제대로 작용 되는가 - 소방펌프측 드레인 밸브는 제대로 동작하는가 - 소방펌프측 배관라인의 보온 장치는 제대로 작동하는가	- 부동액 점도확인 - 차량 동파방지를 위하여 냉각계통에 부동액 주입 - 차고온도 항상 0℃이상 유지
윤활계통	- 엔진오일의 점도가 계절 에 맞는가 - 오일은 적정한 시기에 교환해 주었는가	- 겨울철은 점도가 낮은 오일을 사용하는 것이 바람직함.
연료계통	- 연료휠타는 교환 시기에 교환해 주었는가 - 연료호스의 누유여부	- 기온이 낮으면 수증기가 응축 되어 연료탱크에 수분이 생기므로 될 수 있는대로 연료탱크에 연료를 가득 넣어 두도록 함.
전기계통	- 베터리의 충전상태가 좋은가 - 배터리액은 정상인가 - 팬벨트의 장력은 정상인가 - 발전기의 전기 접속단자에 흔들림이 없는가	- 겨울에는 엔진시동이 잘 안 되고 전기 소비량이 많으므로 전기계통을 잘 점검해야 한다. - 기온이 내려가면 배터리의 기능이 떨어지게 된다. - 한달에 1번정도는 충전기로 충전시켜 준다.
타 이 어	- 차종에 따라 공기압은 정 상 인가 - 스노우타이어 상태는 이상이 없는가 - 스페어타이어는 공기압력이 정상인가	- 예비(스페어) 타이어는 사용 중인 타이어 보다 공기압을 5～10% 더 주입해 준다.
기 타	- 겨울철은 모든 기능(전기․ 브레이크 등)이 저하되므로 철저한 점검과 감속운행을 해야 한다. - 스노우 체인휴대, 후레쉬, 예비 공구, 삼각대 등 안전운전에 필요한 용품	- 시동직후 출발하지 말고 워밍업을 시킨 다음 출발하고,출발하여 50m정도까지는 천천히 달리도록 한다. - 겨울철에는 주차 브레이크를사용하지 않는 것이 바람직 하다.(대기중의 수분이 응축 되어 얼어붙기 때문)