겨울철 한파 대비 점검결과(총괄)

사업소	중부수도사업소		점검자	환경8급 황인철, 환경8급 고민지
분야별	점검항목	전체지점 수	정상지점 수	이상지점 수	이상내용 상세
측정기	한파대비	32개소 36대	32개소 36대	이상없음	이상없음
	유지관리	32개소 36대	30개소 34대	이상없음	이상없음
	소모품 확보	32개소 36대	32개소 36대	이상없음	이상없음
부대 설비	한파대비	32개소 36대	32개소 36대	이상없음	이상없음
	배수환경	32개소 36대	32개소 36대	이상없음	이상없음

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 지점	남산배수지		점검일	2016.10.18	점검자	환경8급 황인철
분야별	점검항목	점 검 내 용				점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치				■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부				■정상가동 ■보정완료	□이상 □보정미비
						(※ 보정일 10월 18일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보				■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)				■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보				■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 지점	보광가압장		점검일	2016.10.18	점검자	환경8급 황인철
분야별	점검항목	점 검 내 용				점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치				■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부				■정상가동 ■보정완료	□이상 □보정미비
						(※ 보정일 10월 18일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보				■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)				■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보				■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 지점	서울용암초등학교		점검일	2016.10.18	점검자	환경8급 황인철
분야별	점검항목	점 검 내 용				점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치				■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부				■정상가동 ■보정완료	□이상 □보정미비
						(※ 보정일 10월 18일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보				■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)				■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보				■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 지점	삼청가압장		점검일	2016.10.18	점검자	환경8급 황인철
분야별	점검항목	점 검 내 용				점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치				■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부				■정상가동 ■보정완료	□이상 □보정미비
						(※ 보정일 10월 18일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보				■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)				■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보				■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 지점	경내가압장		점검일	2016.10.18	점검자	환경8급 황인철
분야별	점검항목	점 검 내 용				점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치				■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부				■정상가동 ■보정완료	□이상 □보정미비
						(※ 보정일 10월 18일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보				■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)				■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보				■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 지점	무악배수지		점검일	2016.10.18	점검자	환경8급 황인철
분야별	점검항목	점 검 내 용				점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치				■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부				■정상가동 ■보정완료	□이상 □보정미비
						(※ 보정일 10월 18일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보				■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)				■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보				■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 지점	광화문광장		점검일	2016.10.18	점검자	환경8급 황인철
분야별	점검항목	점 검 내 용				점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치				■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부				■정상가동 ■보정완료	□이상 □보정미비
						(※ 보정일 10월 18일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보				■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)				■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보				■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 지점	도원배수지		점검일	2016.10.18	점검자	환경8급 황인철
분야별	점검항목	점 검 내 용				점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치				■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부				■정상가동 ■보정완료	□이상 □보정미비
						(※ 보정일 10월 18일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보				■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)				■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보				■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 지점	동아그린아파트		점검일	2016.10.18	점검자	환경8급 황인철
분야별	점검항목	점 검 내 용				점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치				■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부				■정상가동 ■보정완료	□이상 □보정미비
						(※ 보정일 10월 18일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보				■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)				■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보				■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 지점	서울한강초등학교		점검일	2016.10.18	점검자	환경8급 황인철
분야별	점검항목	점 검 내 용				점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치				■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부				■정상가동 ■보정완료	□이상 □보정미비
						(※ 보정일 10월 18일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보				■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)				■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보				■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 지점	서울서빙고초등학교		점검일	2016.10.18	점검자	환경8급 황인철
분야별	점검항목	점 검 내 용				점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치				■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부				■정상가동 ■보정완료	□이상 □보정미비
						(※ 보정일 10월 18일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보				■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)				■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보				■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 지점	월곡대배수지 유입·유출		점검일	2016.10.18	점검자	환경8급 황인철
분야별	점검항목	점 검 내 용				점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치				■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부				■정상가동 ■보정완료	□이상 □보정미비
						(※ 보정일 10월 18일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보				■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)				■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보				■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 지점	낙산배수지		점검일	2016.10.19	점검자	환경8급 고민지
분야별	점검항목	점 검 내 용				점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치				■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부				■정상가동 ■보정완료	□이상 □보정미비
						(※ 보정일 10월 19일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보				■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)				■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보				■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 지점	개운산배수지 유입·유출		점검일	2016.10.19	점검자	환경8급 고민지
분야별	점검항목	점 검 내 용				점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치				■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부				■정상가동 ■보정완료	□이상 □보정미비
						(※ 보정일 10월 19일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보				■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)				■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보				■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 지점	성북소방서		점검일	2016.10.19	점검자	환경8급 고민지
분야별	점검항목	점 검 내 용				점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치				■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부				■정상가동 ■보정완료	□이상 □보정미비
						(※ 보정일 10월 19일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보				■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)				■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보				■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 지점	월곡소배수지		점검일	2016.10.19	점검자	환경8급 고민지
분야별	점검항목	점 검 내 용				점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치				■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부				■정상가동 ■보정완료	□이상 □보정미비
						(※ 보정일 10월 19일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보				■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)				■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보				■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 지점	인수배수지		점검일	2016.10.19	점검자	환경8급 고민지
분야별	점검항목	점 검 내 용				점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치				■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부				■정상가동 ■보정완료	□이상 □보정미비
						(※ 보정일 10월 19일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보				■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)				■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보				■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 지점	정릉4배수지		점검일	2016.10.19	점검자	환경8급 고민지
분야별	점검항목	점 검 내 용				점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치				■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부				■정상가동 ■보정완료	□이상 □보정미비
						(※ 보정일 10월 19일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보				■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)				■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보				■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 지점	정릉2배수지		점검일	2016.10.19	점검자	환경8급 고민지
분야별	점검항목	점 검 내 용				점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치				■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부				■정상가동 ■보정완료	□이상 □보정미비
						(※ 보정일 10월 19일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보				■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)				■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보				■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 지점	정릉3배수지		점검일	2016.10.19	점검자	환경8급 고민지
분야별	점검항목	점 검 내 용				점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치				■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부				■정상가동 ■보정완료	□이상 □보정미비
						(※ 보정일 10월 19일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보				■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)				■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보				■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 지점	평창1배수지		점검일	2016.10.19	점검자	환경8급 고민지
분야별	점검항목	점 검 내 용				점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치				■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부				■정상가동 ■보정완료	□이상 □보정미비
						(※ 보정일 10월 19일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보				■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)				■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보				■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 지점	북악가압장		점검일	2016.10.19	점검자	환경8급 고민지
분야별	점검항목	점 검 내 용				점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치				■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부				■정상가동 ■보정완료	□이상 □보정미비
						(※ 보정일 10월 19일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보				■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)				■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보				■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 지점	성북1배수지		점검일	2016.10.19	점검자	환경8급 고민지
분야별	점검항목	점 검 내 용				점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치				■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부				■정상가동 ■보정완료	□이상 □보정미비
						(※ 보정일 10월 19일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보				■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)				■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보				■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 지점	성북2가압장		점검일	2016.10.26	점검자	환경8급 황인철
분야별	점검항목	점 검 내 용				점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치				■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부				■정상가동 ■보정완료	□이상 □보정미비
						(※ 보정일 10월 26일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보				■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)				■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보				■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 지점	서울사대부설초교		점검일	2016.10.26	점검자	환경8급 황인철
분야별	점검항목	점 검 내 용				점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치				■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부				■정상가동 ■보정완료	□이상 □보정미비
						(※ 보정일 10월 26일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보				■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)				■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보				■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 지점	돈암119소방파출소		점검일	2016.10.26	점검자	환경8급 황인철
분야별	점검항목	점 검 내 용				점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치				■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부				■정상가동 ■보정완료	□이상 □보정미비
						(※ 보정일 10월 26일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보				■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)				■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보				■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 지점	보광배수지 유입·유출		점검일	2016.10.26	점검자	환경8급 황인철
분야별	점검항목	점 검 내 용				점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치				■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부				■정상가동 ■보정완료	□이상 □보정미비
						(※ 보정일 10월 26일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보				■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)				■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보				■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 지점	시청서소문별관		점검일	2016.10.26	점검자	환경8급 황인철
분야별	점검항목	점 검 내 용				점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치				■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부				■정상가동 ■보정완료	□이상 □보정미비
						(※ 보정일 10월 26일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보				■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)				■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보				■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 지점	성북2저구배수지		점검일	2016.10.26	점검자	환경8급 황인철
분야별	점검항목	점 검 내 용				점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치				■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부				■정상가동 ■보정완료	□이상 □보정미비
						(※ 보정일 10월 26일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보				■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)				■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보				■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 지점	혜명배수지		점검일	2016.10.26	점검자	환경8급 황인철
분야별	점검항목	점 검 내 용				점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치				■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부				■정상가동 ■보정완료	□이상 □보정미비
						(※ 보정일 10월 26일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보				■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)				■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보				■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 지점	한남배수지		점검일	2016.10.26	점검자	환경8급 황인철
분야별	점검항목	점 검 내 용				점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치				■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부				■정상가동 ■보정완료	□이상 □보정미비
						(※ 보정일 10월 26일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보				■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)				■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보				■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량