겨울철 한파 대비 점검결과(총괄)

사업소	동부수도사업소		점검자	환경8급 / 성 민 재
분야별	점검항목	전체지점 수	정상지점 수	이상지점 수	이상내용 상세
측정기	한파대비	24	24	0	지점 명, 내용
	유지관리	24	24	0	지점 명, 내용
	소모품 확보	24	24	0	지점 명, 내용
부대 설비	한파대비	24	24	0	지점 명, 내용
	배수환경	24	24	0	지점 명, 내용

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 지점	대현산배수지 유입		점검일	10월 19일	점검자	환경8급 / 성민재
분야별	점검항목	점 검 내 용				점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치				■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부				■정상가동 ■보정완료	□이상 □보정미비
						(※ 보정일 10월, 19일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보				■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)				■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보				■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

점검 지점	대현산배수지 유출		점검일	10월 19일	점검자	환경8급 / 성민재
분야별	점검항목	점 검 내 용				점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치				■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부				■정상가동 ■보정완료	□이상 □보정미비
						(※ 보정일 10월, 19일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보				■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)				■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보				■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

점검 지점	동부수도사업소		점검일	10월 19일	점검자	환경8급 / 성민재
분야별	점검항목	점 검 내 용				점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치				■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부				■정상가동 ■보정완료	□이상 □보정미비
						(※ 보정일 10월, 19일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보				■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)				■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보				■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

점검 지점	옥정초등학교		점검일	10월 19일	점검자	환경8급 / 성민재
분야별	점검항목	점 검 내 용				점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치				■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부				■정상가동 ■보정완료	□이상 □보정미비
						(※ 보정일 10월, 19일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보				■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)				■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보				■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

점검 지점	금호배수지		점검일	10월 19일	점검자	환경8급 / 성민재
분야별	점검항목	점 검 내 용				점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치				■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부				■정상가동 ■보정완료	□이상 □보정미비
						(※ 보정일 10월, 19일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보				■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)				■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보				■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

점검 지점	응봉배수지		점검일	10월 19일	점검자	환경8급 / 성민재
분야별	점검항목	점 검 내 용				점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치				■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부				■정상가동 ■보정완료	□이상 □보정미비
						(※ 보정일 10월, 19일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보				■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)				■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보				■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

점검 지점	아차산배수지 유입		점검일	10월 18일	점검자	환경8급 / 성민재
분야별	점검항목	점 검 내 용				점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치				■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부				■정상가동 ■보정완료	□이상 □보정미비
						(※ 보정일 10월, 18일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보				■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)				■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보				■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

점검 지점	아차산배수지 유출		점검일	10월 18일	점검자	환경8급 / 성민재
분야별	점검항목	점 검 내 용				점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치				■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부				■정상가동 ■보정완료	□이상 □보정미비
						(※ 보정일 10월, 18일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보				■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)				■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보				■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

점검 지점	용마산배수지 유입		점검일	10월 18일	점검자	환경8급 / 성민재
분야별	점검항목	점 검 내 용				점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치				■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부				■정상가동 ■보정완료	□이상 □보정미비
						(※ 보정일 10월, 18일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보				■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)				■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보				■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

점검 지점	용마배수지 유출		점검일	10월 18일	점검자	환경8급 / 성민재
분야별	점검항목	점 검 내 용				점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치				■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부				■정상가동 ■보정완료	□이상 □보정미비
						(※ 보정일 10월, 18일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보				■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)				■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보				■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

점검 지점	서울물연구원		점검일	10월 18일	점검자	환경8급 / 성민재
분야별	점검항목	점 검 내 용				점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치				■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부				■정상가동 ■보정완료	□이상 □보정미비
						(※ 보정일 10월, 18일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보				■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)				■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보				■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

점검 지점	성수2가1동 주민센터		점검일	10월 19일	점검자	환경8급 / 성민재
분야별	점검항목	점 검 내 용				점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치				■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부				■정상가동 ■보정완료	□이상 □보정미비
						(※ 보정일 10월, 19일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보				■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)				■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보				■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

점검 지점	중랑소방서		점검일	10월 18일	점검자	환경8급 / 성민재
분야별	점검항목	점 검 내 용				점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치				■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부				■정상가동 ■보정완료	□이상 □보정미비
						(※ 보정일 10월, 18일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보				■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)				■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보				■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

점검 지점	시립동부병원		점검일	10월 19일	점검자	환경8급 / 성민재
분야별	점검항목	점 검 내 용				점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치				■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부				■정상가동 ■보정완료	□이상 □보정미비
						(※ 보정일 10월, 19일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보				■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)				■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보				■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

점검 지점	용마소배수지		점검일	10월 18일	점검자	환경8급 / 성민재
분야별	점검항목	점 검 내 용				점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치				■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부				■정상가동 ■보정완료	□이상 □보정미비
						(※ 보정일 10월, 18일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보				■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)				■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보				■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

점검 지점	아차산소배수지		점검일	10월 18일	점검자	환경8급 / 성민재
분야별	점검항목	점 검 내 용				점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치				■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부				■정상가동 ■보정완료	□이상 □보정미비
						(※ 보정일 10월, 18일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보				■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)				■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보				■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

점검 지점	서울시립대학교		점검일	10월 19일	점검자	환경8급 / 성민재
분야별	점검항목	점 검 내 용				점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치				■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부				■정상가동 ■보정완료	□이상 □보정미비
						(※ 보정일 10월, 19일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보				■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)				■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보				■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

점검 지점	동대문소방서		점검일	10월 19일	점검자	환경8급 / 성민재
분야별	점검항목	점 검 내 용				점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치				■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부				■정상가동 ■보정완료	□이상 □보정미비
						(※ 보정일 10월, 19일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보				■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)				■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보				■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

점검 지점	사가정공원		점검일	10월 18일	점검자	환경8급 / 성민재
분야별	점검항목	점 검 내 용				점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치				■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부				■정상가동 ■보정완료	□이상 □보정미비
						(※ 보정일 10월, 18일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보				■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)				■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보				■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

점검 지점	중곡119안전센터		점검일	10월 18일	점검자	환경8급 / 성민재
분야별	점검항목	점 검 내 용				점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치				■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부				■정상가동 ■보정완료	□이상 □보정미비
						(※ 보정일 10월, 18일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보				■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)				■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보				■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

점검 지점	중랑캠핑숲		점검일	10월 18일	점검자	환경8급 / 성민재
분야별	점검항목	점 검 내 용				점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치				■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부				■정상가동 ■보정완료	□이상 □보정미비
						(※ 보정일 10월, 18일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보				■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)				■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보				■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

점검 지점	롯데캐슬피렌체아파트		점검일	10월 19일	점검자	환경8급 / 성민재
분야별	점검항목	점 검 내 용				점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치				■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부				■정상가동 ■보정완료	□이상 □보정미비
						(※ 보정일 10월, 19일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보				■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)				■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보				■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

점검 지점	상봉초등학교		점검일	10월 18일	점검자	환경8급 / 성민재
분야별	점검항목	점 검 내 용				점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치				■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부				■정상가동 ■보정완료	□이상 □보정미비
						(※ 보정일 10월, 18일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보				■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)				■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보				■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

점검 지점	신묵초등학교		점검일	10월 18일	점검자	환경8급 / 성민재
분야별	점검항목	점 검 내 용				점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치				■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부				■정상가동 ■보정완료	□이상 □보정미비
						(※ 보정일 10월, 18일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보				■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)				■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보				■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량