가압장 시설 점검표

점검일시	2014. 1. 02 ~ 3. 14		점검자			김용만, 김연택, 박호권(인)
시설명	우장산가압장		시설용량			400HP×2대, 7.5×2대
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			양호	보통	불량
펌프실	침 수	• 펌프실의 침수우려 유무	○
	구체결함	• 구체의 누수, 균열 등의 유무	○
	지붕방수	• 지붕의 방수상태	○
	환기	• 환기장치의 이상유무	○
	크레인	• 크레인 설비의 이상유무	○
펌프 및 배관	펌프결함	• 펌프의 이상(진동, 이상음, 누수 등)유무	○
	배관결함	• 흡입 및 토출관의 누수, 부식 등의 발생유무	○
	관지지상황	• 관의 지지금속 부식 발생유무	○
	밸브류	• 각종 밸브의 작동상황	○
부대시설	사면상황	• 주변 절성토 사면의 상황	○
	옹벽상태	• 주변 옹벽의 상태	○
	구내도로	• 구내도로 등의 상태	○
	배수시설	• 배수시설의 상태	○
	울타리	• 울타리 등의 상태	○
기 타	근무자 복무실태	• 근무자 근무 상태	○
		• 비상 연락망 비치 여부	○
		• 근무일지 기록상태	○
		• 근무실 청결상태	○
특기사항

가압장 시설 점검표

점검일시	2014. 1. 02 ~ 3. 14		점검자			김용만, 김연택, 박호권(인)
시설명	화곡가압장		시설용량			20HP×2대
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			양호	보통	불량
펌프실	침 수	• 펌프실의 침수우려 유무	○
	구체결함	• 구체의 누수, 균열 등의 유무	○
	지붕방수	• 지붕의 방수상태	○
	환기	• 환기장치의 이상유무	○
	크레인	• 크레인 설비의 이상유무	○
펌프 및 배관	펌프결함	• 펌프의 이상(진동, 이상음, 누수 등)유무	○
	배관결함	• 흡입 및 토출관의 누수, 부식 등의 발생유무	○
	관지지상황	• 관의 지지금속 부식 발생유무	○
	밸브류	• 각종 밸브의 작동상황	○
부대시설	사면상황	• 주변 절성토 사면의 상황	○
	옹벽상태	• 주변 옹벽의 상태	○
	구내도로	• 구내도로 등의 상태	○
	배수시설	• 배수시설의 상태	○
	울타리	• 울타리 등의 상태	○
기 타	근무자 복무실태	• 근무자 근무 상태				해당없음
		• 비상 연락망 비치 여부	○
		• 근무일지 기록상태				해당없음
		• 근무실 청결상태				해당없음
특기사항

가압장 시설 점검표

점검일시	2014. 1. 02 ~ 3. 14		점검자			김용만, 김연택, 박호권(인)
시설명	등촌가압장		시설용량			7.5HP×2대
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			양호	보통	불량
펌프실	침 수	• 펌프실의 침수우려 유무	○
	구체결함	• 구체의 누수, 균열 등의 유무	○
	지붕방수	• 지붕의 방수상태	○
	환기	• 환기장치의 이상유무	○
	크레인	• 크레인 설비의 이상유무	○
펌프 및 배관	펌프결함	• 펌프의 이상(진동, 이상음, 누수 등)유무	○
	배관결함	• 흡입 및 토출관의 누수, 부식 등의 발생유무	○
	관지지상황	• 관의 지지금속 부식 발생유무	○
	밸브류	• 각종 밸브의 작동상황	○
부대시설	사면상황	• 주변 절성토 사면의 상황	○
	옹벽상태	• 주변 옹벽의 상태	○
	구내도로	• 구내도로 등의 상태	○
	배수시설	• 배수시설의 상태	○
	울타리	• 울타리 등의 상태	○
기 타	근무자 복무실태	• 근무자 근무 상태				해당없음
		• 비상 연락망 비치 여부	○
		• 근무일지 기록상태				해당없음
		• 근무실 청결상태				해당없음
특기사항

가압장 시설 점검표

점검일시	2014. 1. 02 ~ 3. 14		점검자			김용만, 김연택, 박호권(인)
시설명	신월가압장		시설용량			20HP×2대
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			양호	보통	불량
펌프실	침 수	• 펌프실의 침수우려 유무	○
	구체결함	• 구체의 누수, 균열 등의 유무	○
	지붕방수	• 지붕의 방수상태	○
	환기	• 환기장치의 이상유무	○
	크레인	• 크레인 설비의 이상유무	○
펌프 및 배관	펌프결함	• 펌프의 이상(진동, 이상음, 누수 등)유무	○
	배관결함	• 흡입 및 토출관의 누수, 부식 등의 발생유무	○
	관지지상황	• 관의 지지금속 부식 발생유무	○
	밸브류	• 각종 밸브의 작동상황	○
부대시설	사면상황	• 주변 절성토 사면의 상황	○
	옹벽상태	• 주변 옹벽의 상태	○
	구내도로	• 구내도로 등의 상태	○
	배수시설	• 배수시설의 상태	○
	울타리	• 울타리 등의 상태	○
기 타	근무자 복무실태	• 근무자 근무 상태				해당없음
		• 비상 연락망 비치 여부	○
		• 근무일지 기록상태				해당없음
		• 근무실 청결상태				해당없음
특기사항

가압장 시설 점검표

점검일시	2014. 1. 02 ~ 3. 14		점검자			김용만, 김연택, 박호권(인)
시설명	법무가압장		시설용량			10HP×2대
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			양호	보통	불량
펌프실	침 수	• 펌프실의 침수우려 유무	○
	구체결함	• 구체의 누수, 균열 등의 유무	○
	지붕방수	• 지붕의 방수상태	○
	환기	• 환기장치의 이상유무	○
	크레인	• 크레인 설비의 이상유무	○
펌프 및 배관	펌프결함	• 펌프의 이상(진동, 이상음, 누수 등)유무	○
	배관결함	• 흡입 및 토출관의 누수, 부식 등의 발생유무	○
	관지지상황	• 관의 지지금속 부식 발생유무	○
	밸브류	• 각종 밸브의 작동상황	○
부대시설	사면상황	• 주변 절성토 사면의 상황	○
	옹벽상태	• 주변 옹벽의 상태	○
	구내도로	• 구내도로 등의 상태	○
	배수시설	• 배수시설의 상태	○
	울타리	• 울타리 등의 상태	○
기 타	근무자 복무실태	• 근무자 근무 상태				해당없음
		• 비상 연락망 비치 여부	○
		• 근무일지 기록상태				해당없음
		• 근무실 청결상태				해당없음
특기사항

가압장 시설 점검표

점검일시	2014. 1. 02 ~ 3. 14		점검자			김용만, 김연택, 박호권(인)
시설명	해운가압장		시설용량			10HP×2대
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			양호	보통	불량
펌프실	침 수	• 펌프실의 침수우려 유무	○
	구체결함	• 구체의 누수, 균열 등의 유무	○
	지붕방수	• 지붕의 방수상태	○
	환기	• 환기장치의 이상유무	○
	크레인	• 크레인 설비의 이상유무	○
펌프 및 배관	펌프결함	• 펌프의 이상(진동, 이상음, 누수 등)유무	○
	배관결함	• 흡입 및 토출관의 누수, 부식 등의 발생유무	○
	관지지상황	• 관의 지지금속 부식 발생유무	○
	밸브류	• 각종 밸브의 작동상황	○
부대시설	사면상황	• 주변 절성토 사면의 상황	○
	옹벽상태	• 주변 옹벽의 상태	○
	구내도로	• 구내도로 등의 상태	○
	배수시설	• 배수시설의 상태	○
	울타리	• 울타리 등의 상태	○
기 타	근무자 복무실태	• 근무자 근무 상태				해당없음
		• 비상 연락망 비치 여부	○
		• 근무일지 기록상태				해당없음
		• 근무실 청결상태				해당없음
특기사항

가압장 시설 점검표

점검일시	2014. 1. 02 ~ 3. 14		점검자			김용만, 김연택, 박호권(인)
시설명	목동131가압장		시설용량			3HP×2대
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			양호	보통	불량
펌프실	침 수	• 펌프실의 침수우려 유무	○
	구체결함	• 구체의 누수, 균열 등의 유무	○
	지붕방수	• 지붕의 방수상태	○
	환기	• 환기장치의 이상유무	○
	크레인	• 크레인 설비의 이상유무	○
펌프 및 배관	펌프결함	• 펌프의 이상(진동, 이상음, 누수 등)유무	○
	배관결함	• 흡입 및 토출관의 누수, 부식 등의 발생유무	○
	관지지상황	• 관의 지지금속 부식 발생유무	○
	밸브류	• 각종 밸브의 작동상황	○
부대시설	사면상황	• 주변 절성토 사면의 상황	○
	옹벽상태	• 주변 옹벽의 상태	○
	구내도로	• 구내도로 등의 상태	○
	배수시설	• 배수시설의 상태	○
	울타리	• 울타리 등의 상태	○
기 타	근무자 복무실태	• 근무자 근무 상태				해당없음
		• 비상 연락망 비치 여부	○
		• 근무일지 기록상태				해당없음
		• 근무실 청결상태				해당없음
특기사항

가압장 시설 점검표

점검일시	2014. 1. 02 ~ 3. 14		점검자			김용만, 김연택, 박호권(인)
시설명	신정가압장		시설용량			30HP×2대
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			양호	보통	불량
펌프실	침 수	• 펌프실의 침수우려 유무	○
	구체결함	• 구체의 누수, 균열 등의 유무	○
	지붕방수	• 지붕의 방수상태	○
	환기	• 환기장치의 이상유무	○
	크레인	• 크레인 설비의 이상유무	○
펌프 및 배관	펌프결함	• 펌프의 이상(진동, 이상음, 누수 등)유무	○
	배관결함	• 흡입 및 토출관의 누수, 부식 등의 발생유무	○
	관지지상황	• 관의 지지금속 부식 발생유무	○
	밸브류	• 각종 밸브의 작동상황	○
부대시설	사면상황	• 주변 절성토 사면의 상황	○
	옹벽상태	• 주변 옹벽의 상태	○
	구내도로	• 구내도로 등의 상태	○
	배수시설	• 배수시설의 상태	○
	울타리	• 울타리 등의 상태	○
기 타	근무자 복무실태	• 근무자 근무 상태				해당없음
		• 비상 연락망 비치 여부	○
		• 근무일지 기록상태				해당없음
		• 근무실 청결상태				해당없음
특기사항

가압장 시설 점검표

점검일시	2014. 1. 02 ~ 3. 14		점검자			김용만, 김연택, 박호권(인)
시설명	개봉가압장		시설용량			7.5HP×2대
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			양호	보통	불량
펌프실	침 수	• 펌프실의 침수우려 유무	○
	구체결함	• 구체의 누수, 균열 등의 유무	○
	지붕방수	• 지붕의 방수상태	○
	환기	• 환기장치의 이상유무	○
	크레인	• 크레인 설비의 이상유무	○
펌프 및 배관	펌프결함	• 펌프의 이상(진동, 이상음, 누수 등)유무	○
	배관결함	• 흡입 및 토출관의 누수, 부식 등의 발생유무	○
	관지지상황	• 관의 지지금속 부식 발생유무	○
	밸브류	• 각종 밸브의 작동상황	○
부대시설	사면상황	• 주변 절성토 사면의 상황	○
	옹벽상태	• 주변 옹벽의 상태	○
	구내도로	• 구내도로 등의 상태	○
	배수시설	• 배수시설의 상태	○
	울타리	• 울타리 등의 상태	○
기 타	근무자 복무실태	• 근무자 근무 상태				해당없음
		• 비상 연락망 비치 여부	○
		• 근무일지 기록상태				해당없음
		• 근무실 청결상태				해당없음
특기사항

가압장 시설 점검표

점검일시	2014. 1. 02 ~ 3. 14		점검자			김용만, 김연택, 박호권(인)
시설명	온수가압장		시설용량			15HP×2대, 20HP×2대
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			양호	보통	불량
펌프실	침 수	• 펌프실의 침수우려 유무	○
	구체결함	• 구체의 누수, 균열 등의 유무	○
	지붕방수	• 지붕의 방수상태	○
	환기	• 환기장치의 이상유무	○
	크레인	• 크레인 설비의 이상유무	○
펌프 및 배관	펌프결함	• 펌프의 이상(진동, 이상음, 누수 등)유무	○
	배관결함	• 흡입 및 토출관의 누수, 부식 등의 발생유무	○
	관지지상황	• 관의 지지금속 부식 발생유무	○
	밸브류	• 각종 밸브의 작동상황	○
부대시설	사면상황	• 주변 절성토 사면의 상황	○
	옹벽상태	• 주변 옹벽의 상태	○
	구내도로	• 구내도로 등의 상태	○
	배수시설	• 배수시설의 상태	○
	울타리	• 울타리 등의 상태	○
기 타	근무자 복무실태	• 근무자 근무 상태				해당없음
		• 비상 연락망 비치 여부	○
		• 근무일지 기록상태				해당없음
		• 근무실 청결상태				해당없음
특기사항

가압장 시설 점검표

점검일시	2014. 1. 02 ~ 3. 14		점검자			김용만, 김연택, 박호권(인)
시설명	육본가압장		시설용량			30HP×2대
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			양호	보통	불량
펌프실	침 수	• 펌프실의 침수우려 유무	○
	구체결함	• 구체의 누수, 균열 등의 유무	○
	지붕방수	• 지붕의 방수상태	○
	환기	• 환기장치의 이상유무	○
	크레인	• 크레인 설비의 이상유무	○
펌프 및 배관	펌프결함	• 펌프의 이상(진동, 이상음, 누수 등)유무	○
	배관결함	• 흡입 및 토출관의 누수, 부식 등의 발생유무	○
	관지지상황	• 관의 지지금속 부식 발생유무	○
	밸브류	• 각종 밸브의 작동상황	○
부대시설	사면상황	• 주변 절성토 사면의 상황	○
	옹벽상태	• 주변 옹벽의 상태	○
	구내도로	• 구내도로 등의 상태	○
	배수시설	• 배수시설의 상태	○
	울타리	• 울타리 등의 상태	○
기 타	근무자 복무실태	• 근무자 근무 상태				해당없음
		• 비상 연락망 비치 여부	○
		• 근무일지 기록상태				해당없음
		• 근무실 청결상태				해당없음
특기사항

가압장 시설 점검표

점검일시	2014. 1. 02 ~ 3. 14		점검자			김용만, 김연택, 박호권(인)
시설명	성아가압장		시설용량			3HP×2대
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			양호	보통	불량
펌프실	침 수	• 펌프실의 침수우려 유무	○
	구체결함	• 구체의 누수, 균열 등의 유무	○
	지붕방수	• 지붕의 방수상태	○
	환기	• 환기장치의 이상유무	○
	크레인	• 크레인 설비의 이상유무	○
펌프 및 배관	펌프결함	• 펌프의 이상(진동, 이상음, 누수 등)유무	○
	배관결함	• 흡입 및 토출관의 누수, 부식 등의 발생유무	○
	관지지상황	• 관의 지지금속 부식 발생유무	○
	밸브류	• 각종 밸브의 작동상황	○
부대시설	사면상황	• 주변 절성토 사면의 상황	○
	옹벽상태	• 주변 옹벽의 상태	○
	구내도로	• 구내도로 등의 상태	○
	배수시설	• 배수시설의 상태	○
	울타리	• 울타리 등의 상태	○
기 타	근무자 복무실태	• 근무자 근무 상태				해당없음
		• 비상 연락망 비치 여부	○
		• 근무일지 기록상태				해당없음
		• 근무실 청결상태				해당없음
특기사항

가압장 시설 점검표

점검일시	2014. 1. 02 ~ 3. 14		점검자			김용만, 김연택, 박호권(인)
시설명	오류1가압장		시설용량			10HP×2대
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			양호	보통	불량
펌프실	침 수	• 펌프실의 침수우려 유무	○
	구체결함	• 구체의 누수, 균열 등의 유무	○
	지붕방수	• 지붕의 방수상태	○
	환기	• 환기장치의 이상유무	○
	크레인	• 크레인 설비의 이상유무	○
펌프 및 배관	펌프결함	• 펌프의 이상(진동, 이상음, 누수 등)유무	○
	배관결함	• 흡입 및 토출관의 누수, 부식 등의 발생유무	○
	관지지상황	• 관의 지지금속 부식 발생유무	○
	밸브류	• 각종 밸브의 작동상황	○
부대시설	사면상황	• 주변 절성토 사면의 상황	○
	옹벽상태	• 주변 옹벽의 상태	○
	구내도로	• 구내도로 등의 상태	○
	배수시설	• 배수시설의 상태	○
	울타리	• 울타리 등의 상태	○
기 타	근무자 복무실태	• 근무자 근무 상태				해당없음
		• 비상 연락망 비치 여부	○
		• 근무일지 기록상태				해당없음
		• 근무실 청결상태				해당없음
특기사항

가압장 시설 점검표

점검일시	2014. 1. 02 ~ 3. 14		점검자			김용만, 김연택, 박호권(인)
시설명	오류2가압장		시설용량			5HP×2대
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			양호	보통	불량
펌프실	침 수	• 펌프실의 침수우려 유무	○
	구체결함	• 구체의 누수, 균열 등의 유무	○
	지붕방수	• 지붕의 방수상태	○
	환기	• 환기장치의 이상유무	○
	크레인	• 크레인 설비의 이상유무	○
펌프 및 배관	펌프결함	• 펌프의 이상(진동, 이상음, 누수 등)유무	○
	배관결함	• 흡입 및 토출관의 누수, 부식 등의 발생유무	○
	관지지상황	• 관의 지지금속 부식 발생유무	○
	밸브류	• 각종 밸브의 작동상황	○
부대시설	사면상황	• 주변 절성토 사면의 상황	○
	옹벽상태	• 주변 옹벽의 상태	○
	구내도로	• 구내도로 등의 상태	○
	배수시설	• 배수시설의 상태	○
	울타리	• 울타리 등의 상태	○
기 타	근무자 복무실태	• 근무자 근무 상태				해당없음
		• 비상 연락망 비치 여부	○
		• 근무일지 기록상태				해당없음
		• 근무실 청결상태				해당없음
특기사항

가압장 시설 점검표

점검일시	2014. 1. 02 ~ 3. 14		점검자			김용만, 김연택, 박호권(인)
시설명	궁동가압장		시설용량			20HP×2대
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			양호	보통	불량
펌프실	침 수	• 펌프실의 침수우려 유무	○
	구체결함	• 구체의 누수, 균열 등의 유무	○
	지붕방수	• 지붕의 방수상태	○
	환기	• 환기장치의 이상유무	○
	크레인	• 크레인 설비의 이상유무	○
펌프 및 배관	펌프결함	• 펌프의 이상(진동, 이상음, 누수 등)유무	○
	배관결함	• 흡입 및 토출관의 누수, 부식 등의 발생유무	○
	관지지상황	• 관의 지지금속 부식 발생유무	○
	밸브류	• 각종 밸브의 작동상황	○
부대시설	사면상황	• 주변 절성토 사면의 상황	○
	옹벽상태	• 주변 옹벽의 상태	○
	구내도로	• 구내도로 등의 상태	○
	배수시설	• 배수시설의 상태	○
	울타리	• 울타리 등의 상태	○
기 타	근무자 복무실태	• 근무자 근무 상태				해당없음
		• 비상 연락망 비치 여부	○
		• 근무일지 기록상태				해당없음
		• 근무실 청결상태				해당없음
특기사항

펌프 시설 점검표

점검일시	2014. 1. 02 ~ 3. 14				점검자			김용만, 김연택, 박호권(인)
시설명	우장산가압장		형식	양흡입볼류트	용량			50m	동력	400HP×2대
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용			점검결과			비 고
					양호	보통	불량
펌프본체	외관	• 외관(변색, 변형, 마모 등)상태			○
	진동	• 진동, 이상음 등의 발생유무			○
	임페라	• 펌프임페라의 이상 유무			○
	케이싱	• 케이싱, 슬립 축수 등의 상태			○
	커플링	• 커플링의 장착상황			○
	베어링	• 베어링의 상태			○
	볼트너트	• 볼트, 너트의 조임상태			○
	그랜드	• 그랜드 패킹의 상태			○
제어 및 계기	검지기	• 만수검지기의 이상유무			○
		• 과소수량검지기 이상유무			○
	전동밸브	• 전동밸브류의 작동상황			○
	계기상태	• 압력계, 진공계, 온도계 등의 계기 이상유무			○
부속기기	윤활유	• 베어링 윤활유(오일, 그리스) 량 및 오염 유무			○
	누유	• 누유, 그리스누출 유무			○
	오일링	• 오일링의 작동상황			○
	급유구	• 급유구, 플러그 상태			○
	주변상황	• 주변기기의 정돈 및 청소상태			○
	밸브 및 배관상황	• 밸브의 작동상황			○
		• 밸브 및 배관의 손상(부식)유무			○
		• 밸브 및 배관의 누수유무			○
특기사항

펌프 시설 점검표

점검일시	2014. 1. 02 ~ 3. 14				점검자			김용만, 김연택, 박호권(인)
시설명	우장산가압장		형식	양흡입볼류트	용량			47m	동력	7.5HP×2대
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용			점검결과			비 고
					양호	보통	불량
펌프본체	외관	• 외관(변색, 변형, 마모 등)상태			○
	진동	• 진동, 이상음 등의 발생유무			○
	임페라	• 펌프임페라의 이상 유무			○
	케이싱	• 케이싱, 슬립 축수 등의 상태			○
	커플링	• 커플링의 장착상황			○
	베어링	• 베어링의 상태			○
	볼트너트	• 볼트, 너트의 조임상태			○
	그랜드	• 그랜드 패킹의 상태			○
제어 및 계기	검지기	• 만수검지기의 이상유무			○
		• 과소수량검지기 이상유무			○
	전동밸브	• 전동밸브류의 작동상황			○
	계기상태	• 압력계, 진공계, 온도계 등의 계기 이상유무			○
부속기기	윤활유	• 베어링 윤활유(오일, 그리스) 량 및 오염 유무			○
	누유	• 누유, 그리스누출 유무			○
	오일링	• 오일링의 작동상황			○
	급유구	• 급유구, 플러그 상태			○
	주변상황	• 주변기기의 정돈 및 청소상태			○
	밸브 및 배관상황	• 밸브의 작동상황			○
		• 밸브 및 배관의 손상(부식)유무			○
		• 밸브 및 배관의 누수유무			○
특기사항

펌프 시설 점검표

점검일시	2014. 1. 02 ~ 3. 14				점검자			김용만, 김연택, 박호권(인)
시설명	화곡가압장		형식	편흡입볼류트	용량			35m	동력	20HP×2대
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용			점검결과			비 고
					양호	보통	불량
펌프본체	외관	• 외관(변색, 변형, 마모 등)상태			○
	진동	• 진동, 이상음 등의 발생유무			○
	임페라	• 펌프임페라의 이상 유무			○
	케이싱	• 케이싱, 슬립 축수 등의 상태			○
	커플링	• 커플링의 장착상황			○
	베어링	• 베어링의 상태			○
	볼트너트	• 볼트, 너트의 조임상태			○
	그랜드	• 그랜드 패킹의 상태			○
제어 및 계기	검지기	• 만수검지기의 이상유무			○
		• 과소수량검지기 이상유무			○
	전동밸브	• 전동밸브류의 작동상황			○
	계기상태	• 압력계, 진공계, 온도계 등의 계기 이상유무			○
부속기기	윤활유	• 베어링 윤활유(오일, 그리스) 량 및 오염 유무			○
	누유	• 누유, 그리스누출 유무			○
	오일링	• 오일링의 작동상황			○
	급유구	• 급유구, 플러그 상태			○
	주변상황	• 주변기기의 정돈 및 청소상태			○
	밸브 및 배관상황	• 밸브의 작동상황			○
		• 밸브 및 배관의 손상(부식)유무			○
		• 밸브 및 배관의 누수유무			○
특기사항

펌프 시설 점검표

점검일시	2014. 1. 02 ~ 3. 14				점검자			김용만, 김연택, 박호권(인)
시설명	등촌가압장		형식	수중(라인)	용량			27m	동력	7.5HP×2대
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용			점검결과			비 고
					양호	보통	불량
펌프본체	외관	• 외관(변색, 변형, 마모 등)상태			○
	진동	• 진동, 이상음 등의 발생유무			○
	임페라	• 펌프임페라의 이상 유무			○
	케이싱	• 케이싱, 슬립 축수 등의 상태			○
	커플링	• 커플링의 장착상황			○
	베어링	• 베어링의 상태			○
	볼트너트	• 볼트, 너트의 조임상태			○
	그랜드	• 그랜드 패킹의 상태			○
제어 및 계기	검지기	• 만수검지기의 이상유무			○
		• 과소수량검지기 이상유무			○
	전동밸브	• 전동밸브류의 작동상황			○
	계기상태	• 압력계, 진공계, 온도계 등의 계기 이상유무			○
부속기기	윤활유	• 베어링 윤활유(오일, 그리스) 량 및 오염 유무			○
	누유	• 누유, 그리스누출 유무			○
	오일링	• 오일링의 작동상황			○
	급유구	• 급유구, 플러그 상태			○
	주변상황	• 주변기기의 정돈 및 청소상태			○
	밸브 및 배관상황	• 밸브의 작동상황			○
		• 밸브 및 배관의 손상(부식)유무			○
		• 밸브 및 배관의 누수유무			○
특기사항

펌프 시설 점검표

점검일시	2014. 1. 02 ~ 3. 14				점검자			김용만, 김연택, 박호권(인)
시설명	신월가압장		형식	수중(라인)	용량			44m	동력	20HP×2대
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용			점검결과			비 고
					양호	보통	불량
펌프본체	외관	• 외관(변색, 변형, 마모 등)상태			○
	진동	• 진동, 이상음 등의 발생유무			○
	임페라	• 펌프임페라의 이상 유무			○
	케이싱	• 케이싱, 슬립 축수 등의 상태			○
	커플링	• 커플링의 장착상황			○
	베어링	• 베어링의 상태			○
	볼트너트	• 볼트, 너트의 조임상태			○
	그랜드	• 그랜드 패킹의 상태			○
제어 및 계기	검지기	• 만수검지기의 이상유무			○
		• 과소수량검지기 이상유무			○
	전동밸브	• 전동밸브류의 작동상황			○
	계기상태	• 압력계, 진공계, 온도계 등의 계기 이상유무			○
부속기기	윤활유	• 베어링 윤활유(오일, 그리스) 량 및 오염 유무			○
	누유	• 누유, 그리스누출 유무			○
	오일링	• 오일링의 작동상황			○
	급유구	• 급유구, 플러그 상태			○
	주변상황	• 주변기기의 정돈 및 청소상태			○
	밸브 및 배관상황	• 밸브의 작동상황			○
		• 밸브 및 배관의 손상(부식)유무			○
		• 밸브 및 배관의 누수유무			○
특기사항

펌프 시설 점검표

점검일시	2014. 1. 02 ~ 3. 14				점검자			김용만, 김연택, 박호권(인)
시설명	법무가압장		형식	수중(라인)	용량			30m	동력	10HP×2대
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용			점검결과			비 고
					양호	보통	불량
펌프본체	외관	• 외관(변색, 변형, 마모 등)상태			○
	진동	• 진동, 이상음 등의 발생유무			○
	임페라	• 펌프임페라의 이상 유무			○
	케이싱	• 케이싱, 슬립 축수 등의 상태			○
	커플링	• 커플링의 장착상황			○
	베어링	• 베어링의 상태			○
	볼트너트	• 볼트, 너트의 조임상태			○
	그랜드	• 그랜드 패킹의 상태			○
제어 및 계기	검지기	• 만수검지기의 이상유무			○
		• 과소수량검지기 이상유무			○
	전동밸브	• 전동밸브류의 작동상황			○
	계기상태	• 압력계, 진공계, 온도계 등의 계기 이상유무			○
부속기기	윤활유	• 베어링 윤활유(오일, 그리스) 량 및 오염 유무			○
	누유	• 누유, 그리스누출 유무			○
	오일링	• 오일링의 작동상황			○
	급유구	• 급유구, 플러그 상태			○
	주변상황	• 주변기기의 정돈 및 청소상태			○
	밸브 및 배관상황	• 밸브의 작동상황			○
		• 밸브 및 배관의 손상(부식)유무			○
		• 밸브 및 배관의 누수유무			○
특기사항

펌프 시설 점검표

점검일시	2014. 1. 02 ~ 3. 14				점검자			김용만, 김연택, 박호권(인)
시설명	해운가압장		형식	수중(라인)	용량			18m	동력	10HP×2대
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용			점검결과			비 고
					양호	보통	불량
펌프본체	외관	• 외관(변색, 변형, 마모 등)상태			○
	진동	• 진동, 이상음 등의 발생유무			○
	임페라	• 펌프임페라의 이상 유무			○
	케이싱	• 케이싱, 슬립 축수 등의 상태			○
	커플링	• 커플링의 장착상황			○
	베어링	• 베어링의 상태			○
	볼트너트	• 볼트, 너트의 조임상태			○
	그랜드	• 그랜드 패킹의 상태			○
제어 및 계기	검지기	• 만수검지기의 이상유무			○
		• 과소수량검지기 이상유무			○
	전동밸브	• 전동밸브류의 작동상황			○
	계기상태	• 압력계, 진공계, 온도계 등의 계기 이상유무			○
부속기기	윤활유	• 베어링 윤활유(오일, 그리스) 량 및 오염 유무			○
	누유	• 누유, 그리스누출 유무			○
	오일링	• 오일링의 작동상황			○
	급유구	• 급유구, 플러그 상태			○
	주변상황	• 주변기기의 정돈 및 청소상태			○
	밸브 및 배관상황	• 밸브의 작동상황			○
		• 밸브 및 배관의 손상(부식)유무			○
		• 밸브 및 배관의 누수유무			○
특기사항

펌프 시설 점검표

점검일시	2014. 1. 02 ~ 3. 14				점검자			김용만, 김연택, 박호권(인)
시설명	목동131가압장		형식	수중(라인)	용량			20m	동력	3HP×2대
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용			점검결과			비 고
					양호	보통	불량
펌프본체	외관	• 외관(변색, 변형, 마모 등)상태			○
	진동	• 진동, 이상음 등의 발생유무			○
	임페라	• 펌프임페라의 이상 유무			○
	케이싱	• 케이싱, 슬립 축수 등의 상태			○
	커플링	• 커플링의 장착상황			○
	베어링	• 베어링의 상태			○
	볼트너트	• 볼트, 너트의 조임상태			○
	그랜드	• 그랜드 패킹의 상태			○
제어 및 계기	검지기	• 만수검지기의 이상유무			○
		• 과소수량검지기 이상유무			○
	전동밸브	• 전동밸브류의 작동상황			○
	계기상태	• 압력계, 진공계, 온도계 등의 계기 이상유무			○
부속기기	윤활유	• 베어링 윤활유(오일, 그리스) 량 및 오염 유무			○
	누유	• 누유, 그리스누출 유무			○
	오일링	• 오일링의 작동상황			○
	급유구	• 급유구, 플러그 상태			○
	주변상황	• 주변기기의 정돈 및 청소상태			○
	밸브 및 배관상황	• 밸브의 작동상황			○
		• 밸브 및 배관의 손상(부식)유무			○
		• 밸브 및 배관의 누수유무			○
특기사항

펌프 시설 점검표

점검일시	2014. 1. 02 ~ 3. 14				점검자			김용만, 김연택, 박호권(인)
시설명	신정가압장		형식	편흡입	용량			32m	동력	30HP×2대
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용			점검결과			비 고
					양호	보통	불량
펌프본체	외관	• 외관(변색, 변형, 마모 등)상태			○
	진동	• 진동, 이상음 등의 발생유무			○
	임페라	• 펌프임페라의 이상 유무			○
	케이싱	• 케이싱, 슬립 축수 등의 상태			○
	커플링	• 커플링의 장착상황			○
	베어링	• 베어링의 상태			○
	볼트너트	• 볼트, 너트의 조임상태			○
	그랜드	• 그랜드 패킹의 상태			○
제어 및 계기	검지기	• 만수검지기의 이상유무			○
		• 과소수량검지기 이상유무			○
	전동밸브	• 전동밸브류의 작동상황			○
	계기상태	• 압력계, 진공계, 온도계 등의 계기 이상유무			○
부속기기	윤활유	• 베어링 윤활유(오일, 그리스) 량 및 오염 유무			○
	누유	• 누유, 그리스누출 유무			○
	오일링	• 오일링의 작동상황			○
	급유구	• 급유구, 플러그 상태			○
	주변상황	• 주변기기의 정돈 및 청소상태			○
	밸브 및 배관상황	• 밸브의 작동상황			○
		• 밸브 및 배관의 손상(부식)유무			○
		• 밸브 및 배관의 누수유무			○
특기사항

펌프 시설 점검표

점검일시	2014. 1. 02 ~ 3. 14				점검자			김용만, 김연택, 박호권(인)
시설명	개봉가압장		형식	수중인라인	용량			16m	동력	7.5HP×2대
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용			점검결과			비 고
					양호	보통	불량
펌프본체	외관	• 외관(변색, 변형, 마모 등)상태			○
	진동	• 진동, 이상음 등의 발생유무			○
	임페라	• 펌프임페라의 이상 유무			○
	케이싱	• 케이싱, 슬립 축수 등의 상태			○
	커플링	• 커플링의 장착상황			○
	베어링	• 베어링의 상태			○
	볼트너트	• 볼트, 너트의 조임상태			○
	그랜드	• 그랜드 패킹의 상태			○
제어 및 계기	검지기	• 만수검지기의 이상유무			○
		• 과소수량검지기 이상유무			○
	전동밸브	• 전동밸브류의 작동상황			○
	계기상태	• 압력계, 진공계, 온도계 등의 계기 이상유무			○
부속기기	윤활유	• 베어링 윤활유(오일, 그리스) 량 및 오염 유무			○
	누유	• 누유, 그리스누출 유무			○
	오일링	• 오일링의 작동상황			○
	급유구	• 급유구, 플러그 상태			○
	주변상황	• 주변기기의 정돈 및 청소상태			○
	밸브 및 배관상황	• 밸브의 작동상황			○
		• 밸브 및 배관의 손상(부식)유무			○
		• 밸브 및 배관의 누수유무			○
특기사항

펌프 시설 점검표

점검일시	2014. 1. 02 ~ 3. 14				점검자			김용만, 김연택, 박호권(인)
시설명	온수가압장		형식	수륙양용	용량			29m	동력	20HP×2대
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용			점검결과			비 고
					양호	보통	불량
펌프본체	외관	• 외관(변색, 변형, 마모 등)상태			○
	진동	• 진동, 이상음 등의 발생유무			○
	임페라	• 펌프임페라의 이상 유무			○
	케이싱	• 케이싱, 슬립 축수 등의 상태			○
	커플링	• 커플링의 장착상황			○
	베어링	• 베어링의 상태			○
	볼트너트	• 볼트, 너트의 조임상태			○
	그랜드	• 그랜드 패킹의 상태			○
제어 및 계기	검지기	• 만수검지기의 이상유무			○
		• 과소수량검지기 이상유무			○
	전동밸브	• 전동밸브류의 작동상황			○
	계기상태	• 압력계, 진공계, 온도계 등의 계기 이상유무			○
부속기기	윤활유	• 베어링 윤활유(오일, 그리스) 량 및 오염 유무			○
	누유	• 누유, 그리스누출 유무			○
	오일링	• 오일링의 작동상황			○
	급유구	• 급유구, 플러그 상태			○
	주변상황	• 주변기기의 정돈 및 청소상태			○
	밸브 및 배관상황	• 밸브의 작동상황			○
		• 밸브 및 배관의 손상(부식)유무			○
		• 밸브 및 배관의 누수유무			○
특기사항

펌프 시설 점검표

점검일시	2014. 1. 02 ~ 3. 14				점검자			김용만, 김연택, 박호권(인)
시설명	온수가압장		형식	수륙양용	용량			32m	동력	15HP×2대
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용			점검결과			비 고
					양호	보통	불량
펌프본체	외관	• 외관(변색, 변형, 마모 등)상태			○
	진동	• 진동, 이상음 등의 발생유무			○
	임페라	• 펌프임페라의 이상 유무			○
	케이싱	• 케이싱, 슬립 축수 등의 상태			○
	커플링	• 커플링의 장착상황			○
	베어링	• 베어링의 상태			○
	볼트너트	• 볼트, 너트의 조임상태			○
	그랜드	• 그랜드 패킹의 상태			○
제어 및 계기	검지기	• 만수검지기의 이상유무			○
		• 과소수량검지기 이상유무			○
	전동밸브	• 전동밸브류의 작동상황			○
	계기상태	• 압력계, 진공계, 온도계 등의 계기 이상유무			○
부속기기	윤활유	• 베어링 윤활유(오일, 그리스) 량 및 오염 유무			○
	누유	• 누유, 그리스누출 유무			○
	오일링	• 오일링의 작동상황			○
	급유구	• 급유구, 플러그 상태			○
	주변상황	• 주변기기의 정돈 및 청소상태			○
	밸브 및 배관상황	• 밸브의 작동상황			○
		• 밸브 및 배관의 손상(부식)유무			○
		• 밸브 및 배관의 누수유무			○
특기사항

펌프 시설 점검표

점검일시	2014. 1. 02 ~ 3. 14				점검자			김용만, 김연택, 박호권(인)
시설명	육본가압장		형식	수륙양용	용량			48m	동력	30HP×2대
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용			점검결과			비 고
					양호	보통	불량
펌프본체	외관	• 외관(변색, 변형, 마모 등)상태			○
	진동	• 진동, 이상음 등의 발생유무			○
	임페라	• 펌프임페라의 이상 유무			○
	케이싱	• 케이싱, 슬립 축수 등의 상태			○
	커플링	• 커플링의 장착상황			○
	베어링	• 베어링의 상태			○
	볼트너트	• 볼트, 너트의 조임상태			○
	그랜드	• 그랜드 패킹의 상태			○
제어 및 계기	검지기	• 만수검지기의 이상유무			○
		• 과소수량검지기 이상유무			○
	전동밸브	• 전동밸브류의 작동상황			○
	계기상태	• 압력계, 진공계, 온도계 등의 계기 이상유무			○
부속기기	윤활유	• 베어링 윤활유(오일, 그리스) 량 및 오염 유무			○
	누유	• 누유, 그리스누출 유무			○
	오일링	• 오일링의 작동상황			○
	급유구	• 급유구, 플러그 상태			○
	주변상황	• 주변기기의 정돈 및 청소상태			○
	밸브 및 배관상황	• 밸브의 작동상황			○
		• 밸브 및 배관의 손상(부식)유무			○
		• 밸브 및 배관의 누수유무			○
특기사항

펌프 시설 점검표

점검일시	2014. 1. 02 ~ 3. 14				점검자			김용만, 김연택, 박호권(인)
시설명	성아가압장		형식	수륙양용	용량			18m	동력	3HP×2대
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용			점검결과			비 고
					양호	보통	불량
펌프본체	외관	• 외관(변색, 변형, 마모 등)상태			○
	진동	• 진동, 이상음 등의 발생유무			○
	임페라	• 펌프임페라의 이상 유무			○
	케이싱	• 케이싱, 슬립 축수 등의 상태			○
	커플링	• 커플링의 장착상황			○
	베어링	• 베어링의 상태			○
	볼트너트	• 볼트, 너트의 조임상태			○
	그랜드	• 그랜드 패킹의 상태			○
제어 및 계기	검지기	• 만수검지기의 이상유무			○
		• 과소수량검지기 이상유무			○
	전동밸브	• 전동밸브류의 작동상황			○
	계기상태	• 압력계, 진공계, 온도계 등의 계기 이상유무			○
부속기기	윤활유	• 베어링 윤활유(오일, 그리스) 량 및 오염 유무			○
	누유	• 누유, 그리스누출 유무			○
	오일링	• 오일링의 작동상황			○
	급유구	• 급유구, 플러그 상태			○
	주변상황	• 주변기기의 정돈 및 청소상태			○
	밸브 및 배관상황	• 밸브의 작동상황			○
		• 밸브 및 배관의 손상(부식)유무			○
		• 밸브 및 배관의 누수유무			○
특기사항

펌프 시설 점검표

점검일시	2014. 1. 02 ~ 3. 14				점검자			김용만, 김연택, 박호권(인)
시설명	오류1가압장		형식	수륙양용	용량			30m	동력	10HP×2대
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용			점검결과			비 고
					양호	보통	불량
펌프본체	외관	• 외관(변색, 변형, 마모 등)상태			○
	진동	• 진동, 이상음 등의 발생유무			○
	임페라	• 펌프임페라의 이상 유무			○
	케이싱	• 케이싱, 슬립 축수 등의 상태			○
	커플링	• 커플링의 장착상황			○
	베어링	• 베어링의 상태			○
	볼트너트	• 볼트, 너트의 조임상태			○
	그랜드	• 그랜드 패킹의 상태			○
제어 및 계기	검지기	• 만수검지기의 이상유무			○
		• 과소수량검지기 이상유무			○
	전동밸브	• 전동밸브류의 작동상황			○
	계기상태	• 압력계, 진공계, 온도계 등의 계기 이상유무			○
부속기기	윤활유	• 베어링 윤활유(오일, 그리스) 량 및 오염 유무			○
	누유	• 누유, 그리스누출 유무			○
	오일링	• 오일링의 작동상황			○
	급유구	• 급유구, 플러그 상태			○
	주변상황	• 주변기기의 정돈 및 청소상태			○
	밸브 및 배관상황	• 밸브의 작동상황			○
		• 밸브 및 배관의 손상(부식)유무			○
		• 밸브 및 배관의 누수유무			○
특기사항

펌프 시설 점검표

점검일시	2014. 1. 02 ~ 3. 14				점검자			김용만, 김연택, 박호권(인)
시설명	오류2가압장		형식	수륙양용	용량			22m	동력	5HP×2대
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용			점검결과			비 고
					양호	보통	불량
펌프본체	외관	• 외관(변색, 변형, 마모 등)상태			○
	진동	• 진동, 이상음 등의 발생유무			○
	임페라	• 펌프임페라의 이상 유무			○
	케이싱	• 케이싱, 슬립 축수 등의 상태			○
	커플링	• 커플링의 장착상황			○
	베어링	• 베어링의 상태			○
	볼트너트	• 볼트, 너트의 조임상태			○
	그랜드	• 그랜드 패킹의 상태			○
제어 및 계기	검지기	• 만수검지기의 이상유무			○
		• 과소수량검지기 이상유무			○
	전동밸브	• 전동밸브류의 작동상황			○
	계기상태	• 압력계, 진공계, 온도계 등의 계기 이상유무			○
부속기기	윤활유	• 베어링 윤활유(오일, 그리스) 량 및 오염 유무			○
	누유	• 누유, 그리스누출 유무			○
	오일링	• 오일링의 작동상황			○
	급유구	• 급유구, 플러그 상태			○
	주변상황	• 주변기기의 정돈 및 청소상태			○
	밸브 및 배관상황	• 밸브의 작동상황			○
		• 밸브 및 배관의 손상(부식)유무			○
		• 밸브 및 배관의 누수유무			○
특기사항

펌프 시설 점검표

점검일시	2014. 1. 02 ~ 3. 14				점검자			김용만, 김연택, 박호권(인)
시설명	궁동가압장		형식	수륙양용	용량			42m	동력	20HP×2대
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용			점검결과			비 고
					양호	보통	불량
펌프본체	외관	• 외관(변색, 변형, 마모 등)상태			○
	진동	• 진동, 이상음 등의 발생유무			○
	임페라	• 펌프임페라의 이상 유무			○
	케이싱	• 케이싱, 슬립 축수 등의 상태			○
	커플링	• 커플링의 장착상황			○
	베어링	• 베어링의 상태			○
	볼트너트	• 볼트, 너트의 조임상태			○
	그랜드	• 그랜드 패킹의 상태			○
제어 및 계기	검지기	• 만수검지기의 이상유무			○
		• 과소수량검지기 이상유무			○
	전동밸브	• 전동밸브류의 작동상황			○
	계기상태	• 압력계, 진공계, 온도계 등의 계기 이상유무			○
부속기기	윤활유	• 베어링 윤활유(오일, 그리스) 량 및 오염 유무			○
	누유	• 누유, 그리스누출 유무			○
	오일링	• 오일링의 작동상황			○
	급유구	• 급유구, 플러그 상태			○
	주변상황	• 주변기기의 정돈 및 청소상태			○
	밸브 및 배관상황	• 밸브의 작동상황			○
		• 밸브 및 배관의 손상(부식)유무			○
		• 밸브 및 배관의 누수유무			○
특기사항